	
	Проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies, с акроним eOUTLAND, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6d.06/02.10.2017 г. в рамките на програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка чрез публично състезание, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой специализиран автомобил за гасене на горски пожари, лек тип (пикап) с висока проходимост с монтирани резервоари за вода и 1 (един) брой многоцелева машина с висока проходимост, специално конструирана за експлоатация в труднодостъпни райони ATV“, по обособена позиция № 1: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой специализиран автомобил за гасене на горски пожари, лек тип (пикап) с висока проходимост с монтирани резервоари за вода”


	№
	Наименование
	Количество (брой)
	Стандарт, описание

	I.
	Изисквания към автомобила

	1
	Вид автомобил
	
	Лекотоварен автомобил с висока проходимост, тип „пикап“, с двойна кабина, 4 врати и закрит товарен отсек

	2
	Двигател
	
	Турбодизелов, Евро 6, с работен обем не по-малко от 2 300 cm3 и електронна система за регулиране оборотите на двигателя

	3
	Мощност на двигателя
	
	Не по-малко от 150 к.с. и въртящ момент не по-малко от 400 Nm

	4
	Задвижване
	
	· 4х4 с блокаж на задния диференциал;
· система за активен контрол на сцеплението;
· система за разпределяне на спирачното усилие;
· спирачен асистент;
· стабилизираща система;
· АВS;
· асистент за потегляне в наклон

	5
	Пътен просвет (клиренс)
	
	Не по-малко от 180 mm

	6
	Преден ъгъл на проходимост
	
	Не по-малко от 25 о

	7
	Заден ъгъл на проходимост
	
	Не по-малко от 18 о


	8
	Междуосие
	
	Не по малко от 3 000 mm

	9
	Скоростна кутия
	
	Механична, с не по-малко от 6 + 1 предавки

	10
	Оборудване на автомобила
	
	· фабричен климатик с поленов филтър;
· регулируем по височина и дълбочина волан;
· радио CD/MP3, Bluetooth, с управление от волана;
· алармена система с имобилайзер;
· централно заключване;
· заключване на товарния отсек;
· допълнителна защита на ходовата част;
· предни и задни електрически стъкла;
· електрически регулируеми и отопляеми странични огледала;
· отопление за краката на пътниците на задната седалка.

	11
	Безопасност
	
	· предни въздушни възглавници за двете места;
· странични въздушни възглавници за предните места;
· 2 бр. въздушни завеси

	12
	Цвят на автомобила
	
	Ярко червен, RAL 3000 или еквивалентен ярко червен цвят, стандартен за автомобила. 

	13
	Резервоар за гориво
	
	Не по-малко от 70 литра

	14
	Габаритни размери на автомобила (Д/Ш)
	
	Не по-малко от 5 280/1 815 mm

	15
	Полезен товар, в т.ч. и пътниците
	
	Не по-малко от 750 kg, позволяващ транспортирането на мобилната система за пожарогасене и екипаж от 4 човека.

	16
	Резервно колело
	
	Пълноразмерно резервно колело

	17
	Колела и гуми
	
	Стоманени 17“ джанти с гуми за всякакъв терен

	II.
	Допълнително оборудване на автомобила

	1
	Мобилна система за пожарогасене с високо налягане

	1 к-т
	Мобилна система с високо налягане за пожарогасене  с вода и пенообразувател, състояща се от автономен двигател с вътрешно горене, помпа, резервоар за вода и пенообразувател, тръбопроводи, шланг за високо налягане, навит на макара. Мобилната система да е защитена със закрита покривна конструкция тип „Хардтоп“, със задна врата, снабдена с телескопичен/ни амортисьор/и и пригодена за заключване с ключа на базовото шаси и/или дистанционно, с централната заключваща система на автомобила.
Мобилната система да е разположена на преносима обща рама, закрепена в товарния отсек на автомобила, върху която да са монтирани останалите части на противопожарната система.
Цялостната конструкция на противопожарната система да позволява лесен монтаж и демонтаж.

	1.1
	Резервоар за вода 
	1 бр.
	С вместимост не по-малко от 350 l, монтиран неподвижно върху преносимата рама в  товарния отсек на автомобила. Пригоден за пълнене от външен източник, оборудван със съединител тип “Storz D”, спирателен кран 1“ и предпазна капачка “Storz D”. Свързан с тръбопровод със спирателен кран и гъвкав компенсатор с помпата за високо налягане.

	1.2
	Резервоар за пенообразувател
	1 бр.
	Изработен от антикорозионни материали. С вместимост ≥ 20 л или тип „пенопатрон“ със сменяем пълнител от сух пенообразувател, с еквивалентно количество.

	1.3
	Филтър 
	1 бр.
	За твърди частици - за защита на помпата за високо налягане.

	1.4
	Бензинова моторна помпа за високо налягане
	1 бр.
	Монтирана неподвижно върху преносимата рама в товарната платформа, с дебит минимум 20 l/min при налягане не по-малко от 100 bar. Да е осигурена възможност за подаване на пенообразувател. Двигател бензинов, ≥ 14 к.с.

	1.5
	Полутвърд маркуч за високо налягане 
	1 бр.
	С дължина не по-малка от 50 m с бързи връзки за високо налягане. За работно налягане не по-малко от 100 bar. Маркучът да е навит на макара с механизъм за навиване, закрепена върху преносимата рама. 

	1.6
	Струйник за високо налягане – пистолетен тип
	1 бр.
	Пистолетен струйник за високо налягане. С възможност за промяна на вида на струята: плътна и разпръсната, позволяващ подаване на вода и пяна.

	2
	УКВ мобилна цифрова радиостанция
	1 бр.
	Монтирана в кабината на автомобила. Честотен обхват 136-174 MHz. Мощност регулируема 1-25 W. Брой канали не по-малко от 256. Комплект с антена за автомобил.

	3
	УКВ цифрова радиостанция - носима
	4 бр.
	Честотен обхват 136-174 MHz. Мощност регулируема 1-5 W. Брой канали не по-малко от 256. Комплект с антена, зарядно устройство и батерия с капацитет не по-малко от 1 900 mAh.

	4
	Софтуер за програмиране
	1 к-т
	За цифровите радиостанции, комплект с кабели

	III.
	Допълнително оборудване, извън комплектацията на автомобила

	1
	Пожарни шлангове 
	2 бр.
	Съответстващи на DIN 14811 или еквивалент, с диаметър 75 mm и дължина 20 m, със съединители тип „Storz-В“ PN 16 bar. 

	2
	Пожарни шлангове 
	5 бр.
	Съответстващи на DIN 14811 или еквивалент, с диаметър 52 mm и дължина 20 m, със съединители тип „Storz-С“ PN 16 bar. 

	3
	Пожарни шлангове 
	5 бр.
	Съответстващи на DIN 14811 или еквивалент, с диаметър 25 mm и дължина 20 m, със съединители тип „Storz-D“ PN 16 bar. 

	4
	Променител „Storz C/D“ 
	2 бр.
	За работно налягане PN 16 bar

	5
	Променител „Storz В/С“ 
	2 бр.
	За работно налягане PN 16 bar

	6
	Ключ за съединители Storz B/C
	2 бр.
	Съответстващи на DIN 14822 или еквивалент

	7
	Турбоструйник със съединител тип Storz С 
	3 бр.
	За компактна и разпръсната водна струя, с дебит от 60-240 l/min при 6 bar. Съответстващ на EN 15182-2 или еквивалент.

	8
	Турбоструйник със съединител тип Storz D 
	3 бр.
	За компактна и разпръсната водна струя, с дебит от 100 l/min при 6 bar.

	9
	Ранцеви воден пожарогасител
	4 бр.
	С вместимост ≥ 18 литра. За плътна и разпръсната водни струи. Далекобойност на плътната струя не по-малко от 10 m. Далекобойност на разпръснатата струя не по малко от 5 m.

	10
	Акумулаторни LED фенери 
	4 бр.
	С автономност на светене в зависимост от избрания режим от минимум 4 часа на пълна мощност до минимум 8 часа в икономичен режим. Степен на защита не по-малко от IP 67. Цифров индикатор, показващ времето за оставаща работа в часове и минути. Далекобойност не по-малко от 180 m. Тегло не по-голямо от 550 g. Със светлинна глава с не по-малко от 2 бр. LED източника, позиционираща се в не по-малко от 3 работни позиции: 0, 45 и 90 градуса. Комплект със зарядно устройство 230 V 50 Hz и за зареждане от автомобила. Резервно стъкло.

	11
	Тупалка за горски пожари
	4 бр.
	Гумени, с дървена дръжка.

	12
	Лопата
	4 бр.
	Метална, с дръжка.



Възложителят изисква към техническото си предложение участниците да приложат:
1. каталози, снимки или брошури на предлагания автомобил, оборудването му, както и на допълнителното оборудване. За доказване на съответствието на оборудването с посочените стандарти или техни еквиваленти, участниците трябва да приложат копия от сертификатите, с превод на български език.
2. Копие от ЕС сертификат на базовото шаси, с превод на български език, за доказване на техническите характеристики на базовото шаси.
3. Списък на сервизите на базовото шаси, оторизирани от производителя на базовото шаси за гаранционна поддръжка на автомобила и сервиз за гаранционно обслужване на противопожарната система.
[bookmark: _GoBack]4. В случай че участникът не е производител - оригинал или копие на оторизационно писмо или на друг еквивалентен документ, изходящ от производителя на базовото шаси или от негов официален представител/вносител, дадено на участника в процедурата, с предоставени права да предлага и доставя марката базов автомобил за нуждите на община Златоград за предмета на конкретната процедура, да инсталира на базовия автомобил от предмета на настоящата поръчка специализираната противопожарна система, с превод на български език, заверен с подпис и печат и посочени имена на лицето, което подписва. Ако участникът е производител, представя се документ, удостоверяващ качеството на участника на производител на предлаганата марка базов автомобил.

В техническото предложение участниците следва да представят подробна информация относно техническите характеристики (параметри) на предлагания автомобил. 

Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ако техническото предложение от офертата на участник не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие, тъй като е представил оферта, неотговаряща на това предварително обявено условие.

В случай че в техническа спецификация или на друго място в документацията за участие е посочен български стандарт, който въвежда европейски стандарти, европейски технически оценки, общи технически спецификации или международни стандарти, се допълва с думите „или еквивалентно/и” на основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

В случай че в техническа спецификация или на друго място в документацията за участие е посочен конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, или търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, се допълва с думите „или еквивалентно/и” на основание чл. 49, ал. 2 от ЗОП.
Този документ е създаден в рамките на проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies, с акроним eOUTLAND“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Златоград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.
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