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КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”; Обособена позиция №2 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”; Обособена позиция №3 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”; Обособена позиция №4 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”; Обособена позиция №5 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград”; Обособена позиция №6 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №8 в гр. Златоград”; Обособена позиция №7 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №175 в гр. Златоград”; Обособена позиция №8 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград”; Обособена позиция №9 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №182 в гр. Златоград”; Обособена позиция №10 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №193 в гр. Златоград”; Обособена позиция №11 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №195 в гр. Златоград”; Обособена позиция №12 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №199 в гр. Златоград”; Обособена позиция №13 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок „Златолист” в гр. Златоград”.
гр. Златоград, 2016 г.
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ІІ. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на строителство от възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

1. Предмет на поръчката:
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”, по следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”;

Обособена позиция №2 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”;

Обособена позиция №3 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”;

Обособена позиция №4 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”;

Обособена позиция №5 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №6 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №8 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №7 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №175 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №8 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №9 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №182 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №10 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №193 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №11 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №195 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №12 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №199 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №13 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок „Златолист” в гр. Златоград”.

2. Обособени позиции

Обособена позиция №1 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”;

Обособена позиция №2 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”;

Обособена позиция №3 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”;

Обособена позиция №4 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”;

Обособена позиция №5 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №6 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №8 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №7 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №175 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №8 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №9 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №182 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №10 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №193 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №11 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №195 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №12 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №199 в гр. Златоград”;

Обособена позиция №13 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок „Златолист” в гр. Златоград”.

Всеки участник може да представи само една оферта, само за една обособена позиция.

3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се допуска предоставяне на варианти в офертите.
4. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно предложението на участниците в поръчката, като срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 60 календарни дни и не по – дълъг от 120 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 30 /тридесет/ до не повече от 50 /петдесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!
Сроковете за изпълнение на обособената позиция се посочват от участника в Техническата оферта и в Линеен график на строителството, част от нея. 

5. Място на изпълнение на обществената поръчка: 
Предметът на поръчката касае изпълнение на дейности на територията на град Златоград. 

6. Технически спецификации и изисквания към изпълнението:
Обособена позиция №1 - „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”
Сградата на Районен съд и прокуратура - гр. Златоград, находяща се на ул."България" № 120, в УПИ с идентификатор 31111.35.97.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград е четвърта категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.4. д и чл. 23, ал.1. 2. от ЗУТ (в сила от 31.03.2001 г.).Построена е през 1940 год. на първи етап и пристроена и надстроена през 1996 год. В момента сградата се ползва от Районен съд, Районна прокуратура и Служба по вписванията. 

Обследваният обект е двуетажна и триетажна, масивна постройка с използваем сутерен, разположена на леко наклонен терен. В използваемия сутерен се намират складови помещения, кафе-клуб, санитарни помещения, котелно. На първия етаж се помещават съдебни и съвещателни зали, канцеларии, сервизни помещения, а на втория - канцеларии, архив и др. Третия етаж се ползва от Районна прокуратура, където също се намират канцеларии, архиви. Връзката между етажите се осъществява по вътрешни стълби и входът за тях е от източната страна на сградата. 

Конструкцията на основната сградата след преустройството, както и на пристройката до нея е монолитна, със стоманобетонови носещи плочи и тухлени зидове с дебелина 25см, от плътни тухли и основно каменни зидове при старата сграда. 

Дограмата в сградата е подменена само при входните врати и на съдебната зала с алуминиев профил, със стъклопакет, а при останалите етажи е стара дървена с единично и двойно остъкление. 

От извършения оглед на обекта се установява, че стените ограждащи отопляемия обем на обследваната сграда са четири типа - външните зидове на пристройката са  от единични плътни тухли - 25 см зид - по северната и западната фасада с външна и вътрешна мазилка-стени Тип 1. Вторият тип стени са същите, но с  външна каменна облицовка. Трети тип стени са от каменна зидария  с външна и вътрешна мазилка. Четвърти тип същите стени с каменна облицовка, като част от тях са и  невкопаните стени на сутерена, отбелязани като пети в таблицата. Вкопаните стени на сутерена са от каменна зидария. 

Покривът на сградата е „студен”, скатен с дървена конструкция и таванска стоманобетонова плоча. 

Подът на сграда е под на отопляем сутерен и под граничещ с външен въздух при еркерно издадения първи и втори етаж.

Общи геометрични характеристики на сградата по енергийния доклад и чрез огледи, геометрични измервания на място и измерени проектни показатели са установени общите строителни характеристики на сградата:
	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Отопляем oбем

	m²
	m²
	m²
	m³

	398
	1348
	1306
	3671
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Топлоснабдяването на сградата се извършва, чрез съществуваща котелна централа, разположена в помещение в  сутерена  на  сградата.  Монтиран  е  един  брой  котел  отоплителен  нафтов  “КОН  -  150” /водогреен  на  течно  гориво/  с  номинална  топлопроизводителност  150KW,  (129  000  ккал/ч). Окомплектован е с нафтова горелка тип „Elco Energiesysteme“ модел „Econom 2000”. Котелът е окомплектован   с   работен   термостат,   защитен   термостат   и   термометър-манометър. Горелката  не функционира   нормално.   Има   наличие   на   шум   и   стържене   по   неустановени   причини.  

Основният  резервоар  за  дизелово  гориво  се  намира  в  двора  на  сградата.  Резервоарът  е  с вместимост 5м 3  и е вкопан в земята. Подаването на гориво от основния към резервоара дневна дажба  става  посредством  две  зъбни  помпи  модел  „ПЗ-50“.  Горивото  от  резервоара  за  дневна дажба към горелката се подава на самотек.

Отоплителната  система  e  лъчева  -  долно  разпределение  и  се  обезопасява  с  отворен разширителен съд 200 л, монтиран в подпокривното пространство. Разпределителната мрежа в котелното е от стоманени безшевни тръби. В котелното са монтирани  два броя циркулационни помпи   “АЕП-70”   на   подаващата   линия.   Тръбопроводите   в   котелното   помещение   са топлоизолирани  с  топлоизолация  от  въжета  стъклена  вата  с  азбестоциментова  замазка.  Монтирани са водосъбирател и водоразпределител, топлоизолирани и боядисани. Обезвъдушаването е реализирано централно през разширителния съд и също така чрез ръчни обезвъздушители на всяко отоплително тяло. Отоплителните тела в работните кабинети, канцелариите,  залите  и  коридорите  са  монтирани  по  стените  зад  интериорни  радиаторни решетки. Окомплектовани са с обикновени вентили и ръчни обезвъздушители. Състоянието  на  отоплителната  инсталация  е  добро.  В  отделни  помещения  за  поддържане  на микроклимат са инсталирани допълнително климатици и ел. печки.

Електрозахранването се осъществява от Главно  Разпределително  Табло  /ГРТ/, метално, монтирано  на  стена.  В  главното табло,   на   сградата,   на   входа   е   монтиран   прекъсвач   тип   А1 100А.   През   високомощни предпазители   са   захранени   етажните   табла   и   отделни  консуматори,   като   отделните консуматори са захранени през винтови предпазители 25-63 А. Приложена   е   TN-C   схема   със   заземен   звезден   център   за   електрозахранване   на консуматорите в сградите. Нулевият проводник се използва и като предпазен. Етажни  табла  /Те/  са  метални,  монтирани  в  коридорите.  Захранени  са  с  кабел  СВТ 4х16  мм 2.  В  таблата  на  входа  има  прекъсвач  тип  А1 100  А,  а  отделните  консуматори  са захранени през винтови предпазители 10-32 А. От  Главното  разпределително  табло  (ГРТ)  се  захранват  осветителните  и  силовите инсталации. Началото на всеки токов кръг е съоръжен с витлови предпазители, оразмерени за съответния по големина ток. 

Консуматорите са захранени съответно с двупроводников кабел. 

Изградени са следните електрически инсталации: 

•    Силнотокови инсталации; 

•    Ел. табла и разпределителни режи; 

•    Осветителна инсталация; 

•    Заземителна инсталация. 

Електрическата  инсталация  е  стара,  с  множество  допълнително  монтирани  кабели, захранени  от  различни  места.  Положени  са  директно  върху  стената,  в  PVC  канали.  ГРТ  и етажните подтабла също са стари и в не добро състояние. Схемата на електрическата инсталацията е тип TNC /две и четири проводна/. Проводниците са СВТ,  ПВА  и  ПВВМ,  оразмерени  по  токово  натоварване  и  пад  на  напрежението.  Те  са положени  по  скари,  в  РVС  кабелканали  и  директно  под  мазилката.  Предпазителите  са  със стопяема  жичка.  Като  цяло  ел.  инсталацията  е  в  задоволително  състояние,  но  е  желателно проектиране и изпълнение на изцяло нова ел. инсталация, по схема ТN-S, при която в цялата мрежа  има  отделен  защитен  проводник,  подмяна  на  таблата  с  монтирани  автоматични предпазители и дефектнотокови защити. 

Осветителната  инсталация  в  сградата  е  изпълнена  с  проводници  ПВА  и  ПВВМ  2х1,5 mm2  положени под мазилка. Осветителната инсталация се  управлява с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж. Евакуационните пътища са осветени с осветителни тела с вградени кадмиево никелови батерии, които включват автоматично при отпадане на нормалното захранване. Захранването на осветителните уредби е еднофазно. За всички помещения е предвидено изкуствено  осветление.  То  е  оразмерено  в  зависимост  от  категорията  на  зрителната  работа, категорията  на  работната  среда,  предназначението  на  помещението.  В  момента  на  огледа  на сградата осветителната инсталация е в добро състояние. Осветителната уредба е съставена основно от луминисцентно осветление. Осветлението не отговаря на стандартите, съгласно БДС – EN 12464 – 1. 

На покрива не се констатира наличието на мълниезащитна инсталация.  


В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ЗА СГРАДАТА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ:


1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „А” на енергопотребление и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни и препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „А” на енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

5. При изпълнение на СМР, свързани с предписаните мерки да се спазват изискванията на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.)

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ
МЯРКА 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

1.1 Съществуващо положение

Установено е, че стените ограждащи отопляемия обем на обследваната сграда са четири типа. Всички фасадни стени са изпълнени с външна мазилка и частично с каменна облицовка. Стените на неотопляемия сутерен са също с каменни плочи. Те са в сравнително добро състояние, но не отговарят на сега действащите нормативи. 
СТЕНИ ТИП  1  –  Външна    мазилка,  тухлена  зидария  от  плътни  тухли  с  дебелина  25 см  и  вътрешна варова мазилка.

[image: image5.png]2 0.03m onsice:
BbTPewna)

3m
fryxn. 3ug-0.25 m




      [image: image6.png]



ТИП 2 - Тухлени зидове от плътни тухли с дебелина 25 см. с  външна каменна облицовка.
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ТИП  3  –  Външни    стени    от  каменна  зидария  с  обща  дебелина  около  0,55  m,  с  външна  и вътрешна  мазилка при основната сграда на съда.  
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ТИП  4 -  Стени  с  дебелина  около  0,55  м,  от  каменна  зидария  с  вътрешна    мазилка  и  външна каменна облицовка.

ТИП 5 - Невкопаните стени на отопляемия сутерен с  дебелина  около  0,55  м,  от  каменна  зидария  с  вътрешна    мазилка  и  външна каменна облицовка.
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1.2 Описание на мярката 

Външна топлоизолация по стените на сградата, без площта на стените, които са с външна каменна облицовка.  Топлоизолацията да се изпълни с експандиран пенополистирол (ЕPS) с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,030 W/mK;

Площта на стените подлежащи на топлинно изолиране с 100 мм EPS е общo 836 m2, заедно с бордовите 54 m2 и 127 m2 сутеренни над кота терен. В същата мярка са включени и обръщането на вътрешните страници покрай прозорците - 122 m2, с топлоизолация от ЕPS с дебелина 20 мм, коефициентът на топлопреминаване на външните стени. 

МЯРКА 2 - Подмяна на дограмата на сградата, с дограма PVC със стъклопакет.
2.1 Съществуващо положение

Дограмата в сградата е подменена само при входните врати и на съдебната зала с алуминиев профил, със стъклопакет. В по-голямата си част е стара, дървена с единично и двойно остъкление.
Дограмата по фасадите на сградата е в лошо състояние и това води до завишаване на нфилтрацията в сградата и до неконтролирани топлинни загуби през единично остъклените части и металните дограми.

2.2 Описание на мярката
Подмяна на цялата дограма общо 155 m2, по прозорци, врати и др. остъкления, с PVC-/5/ петкамерна, със стъклопакет 24 мм, с коефициент на топлопреминаване не по-висок от 1,40/m2 K, а за  вратите не по-висок от 1,4 W/ m2 K. Дограмата да е кафява, имитираща дърво, като отваряемите части се предвидят с отваряне в две посоки, с монтиране на предпазни мрежи (комарници). 

След  изпълнение  на  мерките  да  се монтират подпрозоречни первази от външната стена, с достатъчен наклон за оттичане на водата навън от стената, а от вътрешната страна да се монтират подпрозоречни первази. 

На следващо място, при подмяна на съществуващата дограма с нова, да се предвиди демонтаж и монтаж на поставените към настоящия момент решетки на отворите.

МЯРКА 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ

3.1 Съществуващо положение

Покривът на сградата е скатен, с подпокривно пространство и с покритие от керемиди. Състоянието на покрива е в добро състояние. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покрива над отопляемите помещения е 0,91 W/ m2 K, което надвишава нормативния 0,26 W/ m2 K и води до значителни загуби на топлина през зимата. 

3.2 Описание на мярката 
Мярката предвижда топлоизолиране на покривите над отопляемите помещения. Тяхната площ е 398 м2. За него се предвижда топлоизолиране с минерална вата с дебелина 120 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,035 W/mK, разстелена по горната повърхност на таванската плоча.

МЯРКА 4 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ ПО ПОДОВЕ
4.1 Съществуващо положение

Подът на отопляемия сутерен на сградата не е топлоизолиран и това води до значителни топлинни загуби през него.

4.2 Описание на мярката 

Стените, изпълнени с външна каменна облицовка да се топлоизолират от вътрешната страна, в случай, че не се засяга облицовката на помещенията отвътре. В този случай, следва да се предложи подходящо техническо решение. (запазва се външната каменна облицовка) Да се изпълни топлоизолация с дебелина 50 мм от плочи ЕPS с коефициент на топлопроводност λ = 0,030 W/mK, общо 242 m2 . На топлоизолиране подлежи и 17 m2 еркери с 100 мм EPS. След изпълнението на тази мярка коефициентът на топлопреминаване на пода ще се подобри от 0,65W/m2K на 0,42 W/ m2K, и ще допринесе за намаляване на топлинните загуби в сградата.
МЯРКА 5  ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ.

5.1 Съществуващо положение

Част от осветлението е изпълнено с луминисцентни тела със стари ЛОТ 1x36 W, ЛОТ2x36 W и ЛОТ 2x36 W. Луминисцентните осветителни тела са оборудвани с КПРА/конвенционалните пусково-регулиращи апарати (дросели), които консумират допълнителноелектричество и имат голямо топлинно натоварване, оттам и нисък КПД. Също така,осветителят има нисък коефициент на полезно действие. Друга част от осветлението е с енергонеефективни ЛНЖ. 

5.2 Описание на мярката

Мярката включва подмяна на всички стари ЛОТ и ЛНЖ с нови, съвременни LED осветителни тела.

a. ЛОТ с 1x36 W с 3 бр. LED 2x18 W;

b. ЛОТ с 2x36 W с 4 бр. LED 2x18 W;

c. ЛОТ с 3x36 W с 6 бр. LED 2x18 W;

d. 36 бр. ЛНЖ с 36 бр. 36 бр. енергоспестяващи.

При избирането на LED осветителни тела трябва да се съобрази цветната температура с естеството на работа, в случая да отговаря най-близко до естествената светлина. Възможно е да се предвидят тела с матов отражател, чрез които ще се избегнат отблясъци и ще се подобри светлинния комфорт. 

Съгласно европейските директиви, приети и в РБ, лампите с нажежаема жичка са забранени за използване и препоръчваме всички ЛНЖ да се заменят с енергоефективни. Крушките с нажежаема спирала са най-неефективното осветление и води до финансови загуби и до завишаване на вредните въглеродни емисии.

МЯРКА 6 -  Смяна горелката в абонатната станция

6.1 Съществуващо положение

След изпълнението на ЕСМ потребната топлина на сградата ще се намали с над 65 %. Горелката работи в диапазон 59 – 170 kW, което означава, че дори и на първа степен ще е прекалено мощна за нуждите на сградата. Честите изключвания и продухвания ще увеличат още загубите и ще намалят КПД на системата. Освен това горелката е работила над 20 години, като след наводняване на помещението и заливане на горелката се е появил нехарактерен хъркащ шум.

6.2 Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на нова двустепенна нафтова горелка с мощност до 70kW, с което ще се оптимизира топлоподаването до КПД = 91 % и ще даде възможност на плавно регулиране на автоматичния регулатор.

МЯРКА 7 - АВТОМАТИЧЕН РЕГУЛАТОР ОТОПЛЕНИЕ
7.1 Съществуващо положение
Топлоподаването в сградата се извършва от нафтов котел, който работи за поддържането на температурата в работното време. Няма възможност за регулиране температурите в помещенията и пренастройване на режима на отопление в извънработно време. След ЕСМ по сградата горелката ще се явява с излишна мощност дори и на първа степен, което е предпоставка често да изключва.

7.2 Описание на мярката
За регулирането на температурата на подаване спрямо външната температура и температурата в помещенията е необходимо монтаж на подходящ регулатор с трипътен ИМ, който автоматично да променя топлоподаването според външната температура. Датчика за температура на външен въздух да бъде монтиран на северна фасада. Да се реализира и опцията за контрол на температура от температурен датчик, монтиран в отопляемо помещение с изглед запад (тази функция е в регулатора и е въпрос на настройки при въвеждане в експлоатация).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМФОРТА В СГРАДАТА

МЯРКА 1

След изпълнение на енергоспестяващите мерки по външните стени, свеждащи се до топлинно изолиране на стените от вътрешната страна, е наложително отвън фасадите изцяло да бъдат ремонтирани и възстановени. Належащо е полагане на хидроизолация в зоната до тротоарната настилка и дренажна система за ограничаване на достъпа на подпочвени води и валежи до зидовете.

При изпълнение на вертикалната планировка около сградата да се изпълнят достатъчни наклони за оттичане на повърхностните води навън от сградата. Задължително е възстановяването на всички водосточни тръби и ламаринени обшивки по покривите. 

МЯРКА 2

След изпълнение на енергоспестяващите мерки по стените е наложително да се монтират подпрозоречни первази, с достатъчен наклон за оттичане на водата навън от стената. Такива первази липсват навсякъде по сменената дограма. Необходимо е да се положат такива, за да не се компрометира положената топлоизолация. Да се монтират външни страници по отворите за дограма. Препоръчително е монтирането на автомати за затваряне на входните врати, за да се ограничи достъпа на студен въздух в сградата.

МЯРКА 3

В сградата електро-инсталацията е изпълнена с двупроводникови кабели и е невъзможно заземяването” на електрическите контакти и електрическите уреди. Инсталацията не отговаря на система “ТN-S”. При невъзможност да се осъществи мярката за земяване на електро консуматорите има реална опасност при допир до метални части на електрически уреди от попадане под напрежение на хора.

Електрическите табла са основно с предпазители със стопяем проводник, което е защита от къси съединения, но при този вид табла не може да се защитят уредите с дефектнотокова защита, която защитава офис техниката /компютри и др./ и е задължителна съгласно действащата нормативна база. Това налага цялостна подмяна на електро, заземителна инсталации, изграждане на мълниезащитната инсталация за привеждането и в изискване с нормативната уредба и предпазване на хората от инциденти. За изпълнението на тази мярка е необходимо изработване на проект част електро. В новият проект е необходимо да се направи проектиране, както на силовата инсталация, така и на осветителната. При изработката на проекта трябва да се направи проект на мълниезащитната и заземителната инсталации.

МЯРКА 4

На покрива не се констатира наличието на мълниезащита, което е недопустимо. Сградата не отговаря на съвременните изисквания за мълниезащита и на Наредба№ 8 от 28 декември 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и откритипространства.За изпълнението на тази мярка е необходимо изработване на проект част електро, включително и мълниезащитна инсталация.
Да се оборудва сградата с необходимите ПП уреди за първоначално пожарогасене, съгласно с изискванията на Приложение 2 от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Ако се предвижда улавянето на изолационни или други покрития върху външните фасади на строежа е разрешено използването на топлоизолационни продукти с класове по реакция на огън ВСD, разделени на площи до 80м2, посредством ивици, и с най-външен слой от клас по реакция на огън не по-малък от А2, съгласно чл.330(1)(3).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОТАЦИЯ НА СТРОЕЖА, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДАТА

1. Част «Архитектура» 

Задължителни мерки

· Старата дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

· Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;

· Полагане на нова хидроизолация на покрива на гаражите;

· Полагане на битумна мушама върху дъсчената обшивка;

· Да се монтира ламаринена шапка на комина и подмяна на всички ламарини по улами и обшивката на стрехите;

2. част «Конструкции»

Задължителни мерки

· Каменната облицовка по фасадите на места е компрометирана и се наблюдават каменни плочи, които не са здраво прикрепени към фасадата и представляват опасност за минувачите. Да се вземат мерки за обезопасяване на облицовката;

· Да се положи нова хидроизолация на покрива на гаражите;

· Пренареждане и измазване на капаците по покрива;

3. част «Електрически инсталации»

Препоръчителни мерки

· Да се подменят поетапно предпазителите със стопяеми вложки с автоматични прекъсвачи;

Задължителни мерки

· Да се оптимизира осветителната уредба с енергоспестяващи осветители;

· Да се изгради мълниезащитна инсталация;

4. част «Водопроводна и канализационна инсталация»

Препоръчителни мерки - водопровод

· Да се подменят всички вертикални и хоризонтални участъци от водопроводната мрежа;

· Да се подменят всички фитингии арматури по хоризонталните участъци от водопроводната мрежа;

· На всички водопроводни клонове на сградата да се монтира топлоизолация;

Препоръчителни мерки - канализация

· Съществуващата в момента канализация – вертикална канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа и сградното канализационно отклонение са изпълнени от бетонови и PVC тръби – препоръчва се подмяната им с  нови PVC или РЕ тръби ;

· Ремонт на преходите от вертикалната канализационна инсталация към хоризонталната и част в сутерена;

· Промиване на сградното канализационно отклонение (СКО) и хоризонталната канализационна мрежа, намираща се в общите части на сградата;

· Подмяна на всички улуци, воронки и водосточни тръби;

Подмяната на водопроводната и канализационна инсталация да бъде съобразена с Наредба №4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

5. част «Пожарна безопасност»

Задължителни мерки

· Да се извърши лабораторно замерване на ел. инсталацията в сградата – контакти, занулявания, заземления и др. параметри;

· Да се отдели стълбищната клетка от полуподземния етаж, чрез врата осигуряваща пожароустойчивост EI 60;

· Да се отдели стълбищната клетка от тавана, чрез врата и капак, осигуряващи пожароустойчивост EI 60;

Препоръчителни мерки

· Да се обособи стълбището в стълбищна клетка, съгласно чл.47 от Наредба №I3-1971/2009г.;
· Коридорите с дължина по-голяма от 10 м да се приведат в съответствие с изискванията на чл. 53, ал.3 от Наредба №I3-1971/2009г.;
· Вратата на архива да се замени с огнеустойчива  EI 60;

6. част «Отоплителна  инсталация»

Задължителни мерки

· Да се топлоизолират водоразпределителя и водосъбирателя, както и тръбния участък с липсваща топлоизолация в котелното. Да се топлоизолират тръбите, преминаващи през неотопляемите помещения в сутерена;

· Да се топлоизолира фукса и уплътни отвора към комина;

Препоръчителни мерки

· Да се направи ревизия на горелката от оторизирана фирма или се подмени с нова;
· Да се направи ревизия на зъбните помпи и при установени неизправности, същите да се ремонтират или подменят с нови;
· Да се калибрират манометрите;

Обособена позиция №2 - „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”

Сградата на Районно управление  Златоград се  се намира на ул. „Стефан Стамболов”  №7 , в гр. Златоград, област Смолян. Построен е през 1971 год., триетажна, масивна постройка със сутерен, който е отопляем. В сутерена  се  помещават  складове,  абонатна,  арест,  сервизни  помещения.  На  първият  етаж  се намират паспортна служба, стая дежурен и канцеларии. На втория и третия етаж се помещават работни кабинети, коридори и сервизни помещения. 

 Сградата е монолитна, със стоманобетонови носещи плочи и тухлени зидове с дебелина 25  см,  от  плътни  тухли.  

Частично  дограмата  в  сградата  е  подменена  с  AL  профил,  със стъклопакет.   Покривът   сградата   е   скатен   с   дървена   покривна   конструкция   и   таванска стоманобетонова плоча. 

Подът на сграда е под на отопляем сутерен. 

От извършения оглед на обекта се установява, че стените ограждащи отопляемия обем на обследваната сграда са четири типа - основно зидове от единични плътни тухли - 25 см зид, с външна и вътрешна мазилка. Вторият тип стени са същите тухлени зидове, но отвън с каменна облицовка. Третият тип стени са стените на отопляемия сутерен над терена, при главния вход на сградата с облицовка от каменни плочи. Четвърти тип стени са стоманобетоновите стени на отопляемия сутерен, но с външно покритие от бучардисана мозайка. 

Принципната схема на сградата е следната:
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Геометричните характеристики на сградата са :

[image: image14.png]Oronasema

3actpoena nurom | Pasriuara nom nom Obew pyro | Oronasien ofen
m? m m mw m
231,81 1163,33 904 284136 228036





Топлоснабдяването на сградата се се осъществява от нафтов котел  „ VIADRUS G 300” 195 kW - 9 секции с двустепенна горелка Lamborghini EKO 22 с мощност 136 – 261 kW. Абонатната станция няма монтиран ефективен регулатор  за  контрол  на  отоплението.  Режима  на  горене  се задава  ръчно  на  котела.  Няма  монтиран  топломер,    води  се  дневник  на  разходите  на  гориво. 

Тръбната   мрежа   е   генерирала   големи   загуби,   поради   голямата   отдалеченост   на котелното  от  отопляемата  сграда.  От  сезон  2004  г.  котелът  е  сменен  и  инсталацията  е преработена  на  лъчева  с  безсалникова  помпа  на  всеки  лъч  –  затворен  тип.  Към  този  момент тръбната мрежа в котелното, както и самия котел, са добре изолирани.

Отоплителната инсталация е затворена, директна помпена, двутръбна система „Лъчева” (по фасадите) с долно подаване – долно събиране. Инсталацията се обезопасява от 200 литров затворен  разширителен  съд  в  котелното  помещение.  Обезвъздушаването  се  извършва  от автоматични обезвъздушители, без сигнална тръба в котелното. Тръбната мрежа и отворения разширителен съд в подпокривното пространство са изолирани от отоплението и следва да се демонтират.

В сградата са установени   два   типа  отоплителни тела – алуминиеви и малък брой чугунени.  За отопление се използват и няколко  ел.  радиатори,  като  трите  климатика  се  използват  предимно  лятно  време  за  охлаждане  на апаратурата в помещенията.

Електрозахранването се осъществява от Главното  разпределително  табло  (ГРТ)  се  захранват  осветителните  и  силовите инсталации. Началото на всеки токов кръг е съоръжен с витлови предпазители, оразмерени за съответния по големина ток. 
Захранването  на  сградите  е  с  четири  проводников  сух  кабел.  Консуматорите  са  захранени съответно с двупроводников кабел. 

 Изградени са следните електрически инсталации: 

•          Силнотокови инсталации; 

•          Ел. табла и разпределителни режи; 

•          Осветителна инсталация; 

•          Заземителна инсталация. 

Електрическата  инсталация  е  стара,  с  множество  допълнително  монтирани  кабели, захранени  от  различни  места.  Положени  са  директно  върху  стената,  в  PVC  канали.  ГРТ  и етажните подтабла също са стари и в не добро състояние. 

Схемата на електрическата инсталацията е тип TNC /две и четири проводна/. Проводниците са СВТ,  ПВА  и  ПВВМ,  оразмерени  по  токово  натоварване  и  пад  на  напрежението.  Те  са положени  по  скари,  в  РVС  кабелканали  и  директно  под  мазилката.  Предпазителите  са  със стопяема  жичка.  Като  цяло  ел.  инсталацията  е  в  задоволително  състояние,  но  е  желателно проектиране и изпълнение на изцяло нова ел. инсталация, по схема ТN-S, при която в цялата мрежа  има  отделен  защитен  проводник,  подмяна  на  таблата  с  монтирани  автоматични предпазители и дефектнотокови защити. 

За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевият проводник (неутрала,  N)  и  защитният  проводник  (PE)  да  бъдат  отделни  проводници,  т.  е.  да  има система  TN-S  или  TT  (три-  или  петпроводно  изпълнение).  След  дефектнотокова  защита нулевият и защитният проводник не трябва да се свързват никъде помежду си.

Осветителната  инсталация  е  изпълнена с различен тип осветителни тела:
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В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ЗА СГРАДАТА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ:


1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „В” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни мерки по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „В” на енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

5. При изпълнение на СМР, свързани с предписаните мерки да се спазват изискванията на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.)

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ
МЯРКА 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

1.1 Съществуващо положение

Всички  фасадни  стени  са  изпълнени  с  външна  мазилка  и  частично    с  каменна облицовка. Стените на отопляемия сутерен са с мозайка и също частично с каменни плочи. Те са   в   сравнително   добро   състояние,   но   не   отговарят   на   сега   действащите   нормативи. Липсват страници по прозорците със сменена дограма.
СТЕНИ ТИП  1  –  Външна    мазилка,  тухлена  зидария  от  плътни  тухли  с  дебелина  0,25  m  и  вътрешна варова мазилка.
[image: image16.png]CreHa tun 1

saponACysHa HasMnKa. BYHWHE H23UTKa -0.021

BLTpewna. M

313008 OT nTETHA
Tyxn-0.25m




 [image: image17.png]



СТЕНИ ТИП  2  –  Тухлени зидове от плътни тухли с мазилка от вътре и каменна външна облицовка.
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СТЕНИ ТИП  3  –  Стоманобетонови стени на отопляем сутерен с външна облицовка от каменни плочи.
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СТЕНИ ТИП  4  –  Стоманобетонови стени на отопляем сутерен с външна облицовка от каменни плочи.
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1.2 Описание на мярката 

Мярката   включва   външна   топлоизолация   с   експандиран   пенополистирол   (ЕPS) с  дебелина  100  mm  и  коефициент  на  топлопроводност  не  по-висок  от  λ  =  0,029 W/mK,  по стените на  сградата без сутеренния етаж и външните стени, които са облицовани с каменни плочи. Площта на стените, подлежащи на топлинно изолиране  с 100 мм EPS  е общо  457 m2 заедно с бордовите 52 m2. 

Мярката включва и обръщането на страници по отвори и прозорци -112 m2, с топлоизолация от ЕPS с дебелина 20 мм, коефициентът на  топлопреминаване  на  външните  стени  след  приложените  мероприятия  по  Мярка  1,  ще  се намали от 2,05 W/ m2 K на 0,25W/ m2 K.

МЯРКА 2 - Подмяна на метална и дървена дограма на сградата, с дограма PVC, със стъклопакет. 

2.1 Съществуващо положение

Дограмата по фасадите на сградата е частично подменена с AL със стъклопакет, но в по- голямата си част е стара, дървена, слепена с единично остъклени прозорци. Всички те  са  в  много  лошо  състояние  и  това  води  до  завишаване  на  инфилтрацията  в  сградата  и  до неконтролирани топлинни загуби през единично остъклените части  и  металните  дограми.

2.2 Описание на мярката

Мярката  включва  подмяна  на    дограмата  общо  192  m2,  AL,  метална  единична  и дървена  по  прозорци,  врати  и  др.  остъкления,  с  PVC  петкамерна,  със  стъклопакет  24  мм,  с коефициент на топлопреминаване не по-висок от 1,40 W/ m2K, както и за вратите не по-висок от 1,4 W/ m2K, с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградите.  

Дограмата да е кафява, като отваряемите части се предвидят с отваряне в две посоки, с монтиране на предпазни мрежи (комарници).

След  изпълнение  на  енергоспестяващите  мерки  по  стените  е  наложително  да  се монтират подпрозоречни первази, с достатъчен наклон за оттичане на водата навън от стената. Такива первази липсват навсякъде по  сменената дограма. Необходимо е да се положат такива, за да не се компрометира положената топлоизолация.  Необходимо  е  да  се  монтират    външни  страници  по  отворите  за  дограма. Препоръчително  е  монтирането  на  автомати  за  затваряне  на  входните  врати,  за  да  се ограничи достъпа на студен въздух в сградата.

МЯРКА 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ

3.1 Съществуващо положение

Покрива на сградата е  скатен, с подпокривно  пространство и с покритие от керемиди. Състоянието   на   покрива   е   в   сравнително   добро   състояние   след   частични   ремонти. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покрива над отопляемите помещения е  1,0 W/ m2K,  което  надвишава  нормативния  0,27  W/ m2K  и  води  до  значителни  загуби  на  топлина през зимата.

3.2 Описание на мярката 
Мярката предвижда топлоизолиране на покрива. Неговата площ е 233 m2. Предвижда се топлоизолиране с минерална вата с дебелина 120 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,041 W/mK, разстелена по горната повърхност на таванската плоча. Така след изпълнението на тази мярка коефициентът на топлопреминаване на покрива  ще се намали от 1,0 W/ m2K на 0,24 W/ m2K.

МЯРКА 4 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ ПО ПОДОВЕ
4.1 Съществуващо положение

Подът на отопляемия сутерен на сградата не е топлоизолиран и това води до значителни топлинни  загуби  през  него,  както  и  през  вкопаните  стени  на  отопляемите  сутерени.    При издадения  втори  етаж    е  образуван  и  под  граничещ  с  външен  въздух,  който  също  не  е топлоизолиран.

4.2 Описание на мярката 

Мярката включва изпълнението на топлоизолация по вътрешната страна на стените на  вкопания  сутерен  и  стените  с  външна каменна  облицовка  или  мозайка  с  дебелина  100  мм  от плочи  ЕPS с  коефициент  на  топлопроводност  λ  =  0,029  W/mK,  както  и  по  14  m2 еркери със същия материал. Площта на стените  е 168 m2, а на еркерите 14 m2.  Така след изпълнението на тази мярка коефициентът на топлопреминаване на пода ще се подобри от 0,87W/m2K на 0,51 W/m2K, и ще допринесе за намаляване на топлинните загуби в сградата.

МЯРКА 5- АВТОМАТИЧЕН РЕГУЛАТОР.

5.1 Съществуващо положение

Топлоподаването в сградата се извършва от нафтов котел, който работи  за  поддържането на  температурата  в  работното  време.  Няма  възможност  за  регулиране  температурите  в помещенията и пренастройване на режима на отопление в извънработно време.

5.2 Описание на мярката

За   регулирането   на   температурата   на   подаване   спрямо   външната   температура   и температурата  в  помещенията  е  необходимо  монтаж  на подходящ регулатор  с  трипътен ИМ, който  автоматично  променя  топлоподаването  според  външната  температура.  Препоръчваме датчика за температура на външен въздух да бъде монтиран на северна фасада. Да се реализира и  опцията  за  контрол  по  температура  от  температурен  датчик,  монтиран  в  отопляемо помещение  с  изглед  запад  (тази  функция  е  в  регулатора  и  е  въпрос  на  настройки  при въвеждане в експлоатация).  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОТАЦИЯ НА СТРОЕЖА, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДАТА

Част «Архитектура» 

Задължителни мерки

· Дървената и метална дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките на енергоспестяващите мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършено съвместно с топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяна на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли – алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или друг подходящ материал. Да се монтират подпрозоречни поли и при вече сменената дограма. Съществуващите дървени врати на сутеренното ниво е необходимо да се подменят с подходящи;

· Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се свалят до основа, след това да се възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или др. подходящи материали. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици. При изготвянето на проекта по част «Архитектура» да се съблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи.

· 100 % подмяна на керемиди с керамични керемиди;

· Да се направи нова дъсчена обшивка по покривни ребра и да се положи битумна мушама върху дъсчената обшивка;

· Да се монтира ламаринена шапка на комина;

· Да се осигури достъпна среда за хора с увреждания;

част «Конструкции»

Задължителни мерки

· Подмяна на около 12 м3 компрометиран дървен материал, вследствие на въздействие на дървояди и течове;

· Да се направи нова дъсчена обшивка по покривни ребра и да се положи битумна мушама върху дъсчената обшивка;

· Цялостна подмяна на съществващите керемиди с керамични.

· Коминът да се измаже, да се възстанови бетоновата шапка и да се монтира ламаринена шапка. Да се подмени ламаринената обшивка около комина, както и да се подменят всички ламарини по улами.;

част «Електрически инсталации»

Задължителни мерки

· Да се оптимизира осветителната уредба с енергоспестяващи осветители;

· Да се изгради мълниезащитна инсталация;

част «Пожарна безопасност»

Задължителни мерки

· Да се извърши лабораторно замерване на ел. инсталацията в сградата – контакти, занулявания, заземления и др. параметри;

· Да се отдели стълбищната клетка и коридора от складовете и котелното в сутерена, чрез врати, осигуряващи пожароустойчивост EI 90;

· Да се отдели стълбищната клетка от подпокривното пространство, чрез врата осигуряваща пожароустойчивост EI 60;

част «Отоплителна  инсталация»

Задължителни мерки

· Да се въведе в изправност наливната фуния на резервоара за нафта;

· Да се топлоизолират водосъбирателя и водоразпределителя;

· да се възстанови автоматичното допълване на системата с вода;

Обособена позиция №3 - „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”
Обследваният обект е двуетажна, масивна постройка без сутерен, разположена директно върху терена. На първи етаж се намират помещение на оперативен дежурен, зала за обучения, складове, сервизни помещения. От този етаж има връзка по вътрешни стълби с втори етаж. На втория етаж се помещават деловодство, домакин, стая началник и др.

Сградата е монолитна, със стоманобетонови носещи плочи и тухлени зидове с дебелина 25 см, от плътни тухли. Дограмата в сградата е подменена с PVC профил, със стъклопакет с малки изключения. Покривът на сградата е „студен”, скатен с дървена конструкция и таванска стоманобетонова плоча. Подът на сграда е под на земя и под, граничещ с външен въздух при еркерно издадения втори етаж.
В инвестиционния проект за сградата да бъдат включени:


1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „В” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни и препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „В” на енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Отопляем

oбем

	m²
	m²
	m²
	m³

	164,70
	487,32
	302
	851


Мерки за повишаване на енергийната ефективност:

1. Топлинно изолиране на външни стени
Мярката включва външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ =0,033 W/mK, и XPS по цокълните стени на сградата до самия терен ивица с височина 80 см.

Площта на стените, подлежащи на топлинно изолиране с 100 мм EPS и XPS е общо 333 кв.м. заедно с бордовите 53 кв.м. В същата мярка са включени и обръщането на страници покрай отвори и прозорци - 27 м2, с топлоизолация от EPS с дебелина 20 мм. Належащо е полагане на хидроизолация в зоната до тротоарната настилка за ограничаване на достъпа на подпочвени води и валежи до зидовете. 

2. Подмяна на останалата стара, метална и дървена дограма на сградата, с дограма PVC, със стъклопакет
Мярката включва подмяна на старата дограма общо 7 м2, метална единична и дървена по прозорци, врати и др. остъкления, с PVC петкамерна, със стъклопакет 24 мм, с коефициент на топлопреминаване не по-висок от 1,40 W/m2K, а за вратите не по-висок от 1,4 W/m2K с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградите. Дограмата да е бяла, като отваряемите части се предвидят с отваряне в две посоки, с монтиране на предпазни мрежи (комарници).

3.Топлинно изолиране на покриви

Мярката предвижда топлоизолиране на покривите над отопляемите помещения. Тяхната площ е 157 м. За тях се предвижда топлоизолиране с минерална вата с дебелина 120 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ= 0,041 W/mK, разстелена по горната повърхност на таванската плоча.

4.Топлинно изолиране по подове
Мярката включва изпълнението на топлоизолация по еркера с дебелина 100 мм от плочи EPS с коефициент на топлопроводност λ = 0,033 W/mK, общо 14 м2.
5.Смяна на котел

В проект за саниране на сградата, необходимата максимална мощност за отопление по щранг-схемата е 15 kW. Монтирания котел KOMBI 30/50, Гърция е с мощност 80 kW с неработеща система за управление.

Потенциалът за намаляване на разходите за енергия се открива в замяна на съществуващия котел (едноходов по димни газове, с много ниско КПД ) с такъв на пелети ( КПД не по-малък от 90%).

Проектната идея е в съществуващото котелно помещение да се инсталира котел, изгарящ пелети, който изцяло да замести като топлоизточник за отопление съществуващия котел.

Котелът на пелети ще бъде с автоматизирано подаване на горивото от бункер за гориво, който ще бъде обособен на обекта и ще осигурява енергийна независимост на отоплителната инсталация за по - дълъг период.

Регулирането на отдаваната топлинна мощност от котела, запалването му и почистването на пепелта от горивната му камера ще стават автоматично - посредством електронно управление със седмичен програматор. Предвижда се котелът да е с номинална топлинна мощност близка до тази на нуждите на сградата (20-25 kW).
6. Подмяна осветителни тела

Мярката включва подмяна на всички стари JIOТ с нови, съвременни LED осветителни тела:
-ЛОТ с 2x36 W с 20 бр. LED 2x18 W;

-ЛНЖ 75 W с 30 бр. ЕСЛ 11 W;

При избирането на LED осветителни тела трябва да се съобрази цветната температура с естеството на работа, в случая да отговаря най-близко до естествената светлина. Възможно е да се закупят тела с матов отражател, чрез които ще избегнат отблясъци и ще се подобри светлинния комфорт.
7. При изпълнение на СМР, свързани с предписаните мерки да се спазват изискванията на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № h-1971 от 2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.)
Задължителни мерки – част „Конструкция”:
· Подмяна на около 9 куб.м. компрометиран дървен материал вследствие на въздействия на дървояди и течове;

· Необходимо е укрепване и възстановяване на връзка – тухлена колона и еркер на югоизточна фасада;

· Направа на нова дъсчена обшивка върху ребра;

· Полагане на битумна мушама върху дъсчена обшивка;

· 100% подмяна на керемиди;

· Коминът да се измаже, да се възстанови бетонова шапка и да се монтира ламаринена шапка;

· Да се подмени ламаринената обшивка около комина, както и да се подменят всички ламарини по улами;

· Да се възстановят водосточни тръби и ламаринените обшивки по покрива.

Задължителни мерки – архитектура:

· Старата дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършено съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли – алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от място. 

· Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици, съгласно Наредба № з-1971/29.10.2009г. – местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи;

· Направа на нова дъсчена обшивка върху покривни ребра;

· Полагане на битумна мушама върху дъсчена обшивка;

· 100% подмяна на керемиди с керамични керемиди;

· Да се монтира ламаринена шапка на комина и подмяна на всички ламарини по улами;

· Да се предвидят мерките за осигуряване на достъпна среда до такъв вид сгради, съгласно Наредба № 4 от 01.07.2009г.
Препоръчителни мерки – водопроводни и канализационни инсталации:
· На всички водопроводни клонове, намиращи се в общите части на сградата да се монтира топлоизолация;

· Съществуващата в момента канализация – вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа и сградното канализационно отклонение са изпълнени от каменинови и PVC тръби, даващи постоянни дефекти и е необходима подмяната им с нови PVC тръби или РЕ тръби;

· Ремонт на преходите от вертикална канализационна инсталация към хоризонталната им част в сутерен;

· Промиване на сградното канализационно отклонение (СКО) и хоризонталната канализационна мрежа, намиращи се в общите части на сградата;

· Подмяна на всички улуци, воронки и водосточни тръби;

Задължителни  мерки – ел. инсталации:

· Да се оптимизира осветителната уредба с енергоспестяващи осветители;

· Да се изгради мълниезащитна инсталация на сградата.

Препоръчителни мерки – ел. инсталации:

· Да се подменят поетапно предпазителите със стопяеми вложки с автоматични прекъсвачи.

Задължителни мерки – Противопожарна безопасност:

· Да се извърши лабораторно замерване на ел. инсталацията в сградата - контакти, занулявания, заземление и други параметри.

Задължителни мерки – отоплителна инсталация:
· Да се възстанови липсващата топлоизолация, по разпределителната мрежа в котелното и подпокривното стопанство;

· Да се топлоизолира фукса.

Обособена позиция №4 - „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”  град Златоград”
Сградата е четвърта категория съгласно Наредба №1 на номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003 г.(ДВ бр.72/2003 г.).

Сградата се състои от един полуподземен етаж, два надземни етажа и подпокривно пространство.


На полуподземния етаж са разположени складово помещение, гараж с две паркоместа за пожарни коли, предверие, акумулаторно помещение и противорадиационно укритие с wc.


На първи етаж са предвидени следните помещения: фоайе, диспечерско помещение, стая за шофьори, стая – ДСБ, тоалетни и баня. От коридора има връзка към гаража, чрез вътрешни стълби. И две складови помещение с отделен вход отвън. Двете помещения са свързани с общ коридор, като от коридора има връзка към гаража.


На втори етаж са разположени  стая на началника, стая инспектор ДПК, канцелария, стая за младши инструктори, два учебни кабинета, спално помещение, коридор, тоалетни, баня и авариен изход към гаража.


На подпокривното пространство са разположени тавански помещения.

 
Конструкцията е скелетна–гредова стоманобетонна конструкция. Стените са изградени от тухли тип „четворки”. Вътрешните стени и тавани са измазани с варо-циментова мазилка, шпакловани и боядисани с латекс, а външните стени са измазани с „пръскана” мазилка. На места фасадните стени са облицовани с каменна облицовка, както и цокъла е изпълнен от същия материал. Настилките са предимно от балатум, а някои от стаите, които са ремонтирани от ламиниран паркет. Коридора и стълбището е изпълнен от обикновена мозайка. Дограмата е частично подменена с нова ПВЦ или алуминиева дограма. Повечето от старата дървена дограма се е деформирала по време на експлоатацията.
 Покривът на сградата е многоскатен, със сложна конфигурация, с различни нива и наклони. Реализиран е от стоманобетонна конструкция - наклонени стоманобетонни  плочи, изпълнени по монолитен начин. Скоро е направен ремонт на покрива и е покрит с ЛТ ламарина, монтирана върху дървена скара, подменени са и всички улуци и водосточни тръби. Преди ремонта улуците са били седящи, а след ремонта са направени висящи. Всички водосточни тръби са заустени в дренажната тръба, която е направена около сградата и е заустена в канализацията.
Задължителни мерки за енергийна ефективност 

1. Топлинно изолиране на външните стени:
Мярката включва външна топлоизолация с еспандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводимост не по-висок от λ = 0,033 W/mK, по стените на сградата, без стените на избените помещения. Там където външните стени са облицовани с каменни плочи при отопляеми помещения топлоизолацията да се монтира вътрешно по стените на същите.

Площта на стените, подлежащи на топлинно изолиране с 100 мм EPS е общо 601 кв.м. заедно с бордовете 56 кв.м. В същата мярка са включени и обръщането на страниците покрай отворите и прозорците – 40 кв.м., с топлоизолация от EPS с дебелина 20 мм.

Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици, съгласно изискванията на чл.14, ал.12, таблица 7.1 от Наредба № з-1971/29.10.2009г. – местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта.

2. Подмяна на останалата стара, метална и дървена дограма на сградата, с   дограма PVC, със стъклопакет:
Мярката включва подмяна на старата дограма, общо 144 кв.м., с петкамерна дограма PVC, със стъклопакет 24 мм, с коефициент на топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в топлопреминаване не по-висок от 1,40 W/mK, а за вратите не по-висок от 1,0 W/mK, с което ще се намалят сградите. Дограмата да е бяла, като отваряемите части се предвидят с отваряне в две посоки, с монтиране на предпазни мрежи (комарници).

3. Топлина изолация на покриви:

Мярката предвижда топлоизолиране на покривите над отопляемите помещения. Тяхната площ е 349 кв.м. Предвижда се топлоизолиране с минерална вата с дебелина 120 мм и коефициент на топлопроводимост не по-висок от λ = 0,041 W/mK, разтелена по горната повърхност на таванската плоча. 

4. Топлинно изолиране на подове:

Мярката включва изпълнение на топлоизолация по долната страна на тавана на входния сутерен с дебелина 50 мм от плочи EPS с коефициент на топлопроводност λ = 0,033 W/mK, общо 183 кв.м., таван на сутерен, граничещ с отопляеми помещения.

5. Подмяна на осветителни тела

Мярката включва  подмяна на всички стари ЛОТ с нови, съвременни LED осветителни тела:

- ЛОТ С 2 х 36 W с 10 броя LED 2 х 18 W;

- ЛОТ С 3 х 40 W с 20 броя LED 2 х 18 W;

Новото съвременно LED осветление има значителни предимства пред сега съществуващото.

При избирането на LED осветителни тела, трябва да се съобрази цветната температура с естеството на работа, в случая да отговаря най-близко до естествената светлина. 

Задължителни мерки по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване:
· Изготвяне на инженерно-геоложки доклад, доказващ характеристиките на земната основа и определяне на причината на пропадането.

· Да се установи начина и дълбочината на фундиране – при необходимост с Георадар.

· Съставяне на работен проект за усилване и възстановяване на проектната носимоспособност на фундаментната конструкция на сградата. Проектът трябва да съдържа  изчислителни  проверки  за  носещата способност на земните пластове, както и на  отделните  елементи от фундаментната конструкция,  работни  чертежи  и  детайли  за усилване, както и подробни указания за технологията и последователността на изпълнение и мерки за безопасност на труда.
· Изпълнение на работния проект за усилване и възстановяване на проектната носимоспособност на фундаментната конструкция на сградата.

· Проектиране на подходяща дренажна система, която да отведе голямото количество повърхностни води, идващи от ската с голяма водосборна област, с цел недопускане навлажняване на земната основа.

· Цялостно преизчисляване, оразмеряване и осигуряване на носеща способност и антисеизмично осигуряване на цялата сграда като се изпълни цялостно усилване на конструкцията според изискванията на действащите нормативни актове на територията на Република България.

· Да се изработи нов инвестиционен проект за осигуряване на цялата сграда съгл. чл.169, ал.1 и 3 на ЗУТ.

· Да се изпълнят СМР за възстановане, усилване и осигуряване на цялата сграда съгласно действащите нормативни актове в проектирането и строителството.
· Съставяне на работен проект за усилване и възстановяване на проектната носимоспособност на връхната конструкция на сградата. Проектът трябва да съдържа  изчислителни  проверки  за  носещата способност  на  отделните  стоманобетонни елементи, в т.ч. и еркерите. В проектът трябва да бъдат заложени работни детайли за усилване на всички компрометирани участъци, както и подробни указания за технологията и последователността на изпълнение и мерки за безопасност на труда.

· Изпълнение на работния проект за усилване и възстановяване на проектната носимоспособност на връхната конструкция на сградата.

· Подмяна на компрометирана профилирана, поцинкована ламарина на покрив на складове в сутерен.

Задължителни мерки – архитектура:

· Дървената и металната дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършено съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли – алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от място;
· Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № з-1971/29.10.2009г. – местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта. Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи;

· Да се подмени дъсчената  ламперия по стрехите;

· Да се вземат мерки за височините на парапетите и на подпрозоречните парапети, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.
	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Обем бруто
	Отопляем

oбем

	m²
	m²
	m²
	m³
	m³

	348,52
	1008,88
	698
	3555
	2281


Препоръчителни мерки – водопроводни и канализационни инсталации:
· Да се подменят всички хоризонтални и вертикални участъци от водопроводната мрежа;

· Да се подменят всички фитинги и арматури по вертикалните и хоризонталните участъци от водопроводната мрежа;

· На всички водопроводни клонове да се монтира топлоизолация;

· Ремонт на преходите от вертикална канализационна инсталация към хоризонталната и част в сутерена.

Препоръчителни мерки – ел. инсталации:

· Да се подменят поетапно предпазителите със стопяеми вложки с автоматични прекъсвачи;

Задължителни мерки – Противопожарна безопасност:

· Да се извърши лабораторно замерване на ел. инсталацията в сградата - контакти, занулявания, заземление и други параметри;

· Да се отдели стълбищна клетка от сутерена чрез врати, осигуряващи пожароустойчивост ЕL 90;
· Да се отдели стълбищна клетка от тавана, чрез врати, осигуряващи пожароустойчивост ЕL 90.


В инвестиционния проект следва да бъдат включени:

1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „В” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни и препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „В” на енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.
Обособена позиция №5 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград”
Описание на сградата

Сградата е четвърта категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.4. буква „б” от ЗУТ и съгласно чл.8, ал.2, т.1 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Жилищният  блок представлява „Г-образна” в план жилищна сграда, състояща се от два входа с различна етажност – 4 етажа за вход А и 5 етажа за вход Б. Изграден е по индустриален сглобяемо-монолитен способ на строително-конструктивна система пакетно- повдигани плочи (ППП) с окачени фасадни панели, състоящи се от две свързани секции (секция А и Б).  В сградата са обособени общо 32 броя самостоятелни обекти – съответно 12 бр. за вход А (по  3 апартамента на етаж) и 20 броя за вход Б (по  4 апартамента на етаж). И под двата входа има полуподземен сутерен. 

Фасадите са изградени от типоразмерни панели с дебелина 20 см (топлоизолирани със стиропор 6см между двата пласта стоманобетон), с отвори за врати и прозорци и без отвори – калканни с размери на стая и затворени фуги. Терасите са решени като лоджии. Първоначално при въвеждане на сградата в експлоатация, цялата фасадна дограма  е била по БДС 1945-74: дървена слепена  по апартаментите, дървена единична в стълбищни клетки, дървени двойни входни врати и дървена единично остъклена в сутерена. През годините на експлоатация част от собствениците са подмененяли дограмата си с Al студен профил. Реализирани са частични преустройства: приобщаване на тераси към помещения чрез зазиждане и остъкляване. Подмяната на дограмата е извършена индивидуално и хаотично, без съобразяване на архитектурния облик на сградата. Подменената дограма е с дефекти – не добро обръщане около страници, компроментирани уплътнения и др. 
Останалата стара дограма е също с много лоши показатели – неуплътнена, изметната на места, което води до нарушена влаго и въздухо проницаемост.

Покривната конструкция е скатен с неотопляемо подпокривно пространство и плосък „топъл” покрив. По контура е оформен борд с обшивка от поцинкована ламарина. В подпокривното вентилирано пространство (със средна височина  1,70м) е положен перлитобетон (като топлоизолационен пласт). Покривното покритие е стоманобетонна плоча с керемиди. Отвеждането на дъждовните води е външно с улуци.

Подът е два типа: под над неотопляем сутерен и под, граничещ с външен въздух /еркери/.

Общи геометрични характеристики на сградата
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	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Отопляем oбем/нето
	Отопляем oбем/бруто

	m²
	m²
	m²
	m³
	m³

	467
	3108
	2 050
	5 329
	6 395


В инвестиционния проект за жилищните сгради следва да бъдат включени:

1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.
Мерки за повишаване на енергийната ефективност
1. Подмяна на съществуваща дограма
Мярката включва подмяна на цялата дограма с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ <1,40 W/m2K. За постигане на по- добър енергоспестяващ ефект и общ архитектурен облик на сградата, след съгласуване със собствениците и ползвателите на самостоятелните обекти, се предвижда присвояване на неостъклените тераси към отопляемото пространство и остъкляването им с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ <1,40 W/m2K. Дограмата да е бяла, като отваряемите части се предвидят с отваряне в две посоки, с монтиране на предпазни мрежи (комарници).

2. Топлинно изолиране на външни стени
Мярката включва топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ < 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, δ =2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ <0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).
Към тази мярка е включено и полагането на топлоизолация по еркерите.
За оформяне на цоклите се прилага топлоизолационна система от XPS, δ = 8 cm коеф. на топлопроводност λ < 0,033 W/mK, обемна плътност р = 18-25 kg/m3 и цокълен финиш.

           3. Топлинно изолиране на пода
Мярката включва полагане на топлоизолация от EPS 6 см, λ <0.035 W/mK по тавани в сутерен, вкл. лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка и полагане на топлоизолационна система тип EPS, δ =8 см с коеф. на топлопроводност λ <0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери.

4. Топлинно изолиране на покрив

Мярката включва полагане на твърда минерална вата на два пласта по 6 см (2х6=12см) с коеф. на топлопроводност λ <0,038 W/mK по наклона на скатовете от външна страна и монтаж на XPS б = 8см с коеф. на топлопроводност λ <0,033 W/mK по тераси.

5. Подмяна осветление общи части

Предвижда се доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360°, и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.
6. За осъществяна на посочените енергоспестяващи мерки е задължително изпълнение и на строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостно изпълнение и завършен вид.

Обособена позиция №6 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №8 в гр. Златоград”

Сградата е четвърта категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.4. буква „б” от ЗУТ и съгласно чл.8, ал.2, т.1 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Жилищният блок се състои от една секция.

Сградата е пететажна, изградена по индустриален способ по строително-конструктивна система, пакетно-повдигани плочи (ППП), с тухлени оградни стени. Жилиищните етажи са четири, като на всеки от тях са разположени по три, типово разположени апартамента. На партера са разположени 5 броя гаражни клетки и 12 броя избени помещения (към всеки апартамент). Над последния жилищен етаж, в подпокривното пространство са обособени 12 броя тавански помещение с максимална височина 3,10 м (при билото).

  Фасадите са изградени от тухлени зидове с дебелина 25 см /решетъчна тухла/, с отвори за врати и прозорци и без отвори. Терасите са решени като лоджии с масивен парапет. Първоначално при въвеждане на сградата в експлоатация, цялата фасадна дограма  е била дървена слепена  по апартаментите, дървена единично остъклена в стълбищна клетка, метална, остъклена двойна входна врата и дървени плътни гаражни врати. През годините на експлоатация различните собственици са подмененяли дограмата си с PVC с двоен стъклопакет. Реализирани са частични преустройства: приобщаване на тераси към помещения чрез зазиждане и остъкляване. Подмяната на дограмата се е осъществявало хаотично и индивидуално, без съобразяване на архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти – не добро обръщане около страници, компроментирани уплътнения и др. 
Останалата стара дограма е също с много лоши показатели – неуплътнена, изметната на места, което води до нарушена влаго и въздухо проницаемост.
Покривната конструкция на сградата е скатен покрив, формиран от наклонени стоманобетонови плочи и керемиди тип „Мизия”. Отводняването се осъществява периферно, посредством улуци по целия периметър на скатния покрив, воронки от поцинкована ламарина и водосточни тръби разположени по фасадите на сградата, които частично се заустват в канализацията, друга част се изливат свободно на прилежащия терен. 

Основния под на сградата се явява над неотоплените гаражи и мазета, граничещ с външен въздух – еркер.
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	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Отопляем oбем/нето
	Отопляем oбем/бруто

	m²
	m²
	m²
	m³
	m³

	241
	1240,5
	1 005
	2 612
	3 134


В инвестиционния проект за жилищните сгради следва да бъдат включени:

1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.
Мерки за повишаване на енергийната ефективност:
1.  Подмяна на съществуваща стара дограма
Мярката включва подмяна на старата не сменена дървена дограма по апартаменти и в стълбищна клетка, както и алуминиевата с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ <1,40 W/m2K, металната входна врата с алуминиева с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване λ <2,20 W/m2K. Дограмата да е бяла, с отваряеми части в две посоки и предпазни мрежи (комарници).

Подмяна на гаражните врати с нови топлоизолирани с коефициент на топлопреминаване <2,75 W/m К. Подмяна на прозорците в сутерена с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ <1,40 W/m2K. Ефекта от подмяната на дограмара в сутеренното ниво се отразява в ЕСМ 4.

2. Топлинно изолиране на външни стени
Мярката включва топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ < 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, δ =2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност  λ <0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). Системното топлоизолационно решение на фасадата включва и оградните стени от таванското пространство (надзидове), отразени в ЕСМ 3.

За изолиране на цоклите и оградните стени на партерния етаж се прилага топлоизолационна система от XPS, δ = 8 cm с коеф. на топлопроводност λ < 0,033 W/mK, обемна плътност р=18-25 kg/m3 и съответен цокълен финиш /по архитектурен проект/, отразено в ЕСМ 4.


3. Топлинно изолиране на покрив
              Мярката включва подготовка на покривните плочи (демонтаж на покривни керемиди и стари обшивки) и полагане на твърда минерална вата на два пласта по 6 см (2хб=12см) с коеф. на топлопроводност λ <0,038 W/mK по наклона на скатовете от външна страна.


4. Топлинно изолиране на пода
     Мярката включва полагане на топлоизолация от XPS, δ = 8 cm с коеф. на топлопроводност λ <0,033 W/mK, обемна плътност р=18-г25 kg/m3 и съответен цокълен финиш, подмяна на сутеренните прозорци с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ <1,40 W/m2K и вратите на гаражите с нови топлоизолирани с коефициент на топлопреминаване <2,75 W/m2K. Полагане на топлоизолация от XPS, δ = 6 cm с коеф. на топлопроводност λ < 0,033 W/mK, обемна плътност р=18-25 kg/m3 по тавана на гаражите и мазетата, вкл. дюбели, мрежа и щпакловка.


5. Повишаване ефективността на осветителната инсталация в общите части.
Мярката включва демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360°, и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.


6.За осъществяна на посочените енергоспестяващи мерки е задължително изпълнение и на строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостно изпълнение и завършен вид.
Обособена позиция №7 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №175 в гр. Златоград”

Сградата е пета категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.5. буква „а” от ЗУТ и съгласно чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Жилищният блок представлява правоъгълна в план масивна сграда, състояща се от два входа с по 3 жилищни енажа и с по един полуподземен сутерен. Сградата е масивна, с монолитно изпълнен стоманобетонов скелет и тухлена зидария. 

Фасадите са изградени от зидария от тухли. Първоначално при въвеждане на сградата в експлоатация, цялата фасадна дограма  е била по БДС 1945-74: дървена слепена  по апартаментите и стълбищата, дървени двойни входни врати и дървени единично остъклени прозорци в сутерена. През годините на експлоатация различните собственици са подмененяли дограмата си с PVC с двоен стъклопакет. Реализирани са частични преустройства: приобщаване на тераси към помещения чрез зазиждане и остъкляване. Подмяната на дограмата се е осъществявало хаотично и индивидуално, без съобразяване на архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти – не добро обръщане около страници, компроментирани уплътнения и др. Останалата стара дограма е с много лоши показатели – неуплътнена, изметната на места, което води до нарушена влаго и въздухо проницаемост.
Покривната конструкция е плосък, топъл. По контура е оформен борд с обшивка от поцинкована ламарина. Покривното покритие е стоманобетонна плоча с хидроизолация. Отвеждането на дъждовните води е външно с улуци.

Подът е два типа: под над неотопляем сутерен и под граничещ с външен въздух (еркери).
	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Отопляем oбем/нето
	Отопляем oбем/бруто

	m²
	m²
	m²
	m³
	m³

	218
	880
	662
	1 853
	2 223



	         5. Подмяна осветление общи части
          Мярката включва демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на

осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.

          6. За осъществяна на посочените енергоспестяващи мерки е задължително изпълнение и на строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостно изпълнение и завършен вид.




Обособена позиция №8 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград”
Сградата е четвърта категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.4. буква „б” от ЗУТ и съгласно чл.8, ал.2, т.1 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Жилищният блок се състои от една секция.
Сградата представлява правоъгълна в план масивна сграда, изградена по монолитен способ, с оградни и преградни стени от зидария тухли. Състои се от четири жилищни етажа и един полуподземен сутерен. Обособени са общо 12 броя самостоятелни обекти – по 3 апартамента на етаж. 

  Фасадите са изградени от зидария от тухлена зидария, двустранно измазани. Първоначално при въвеждане на сградата в експлоатация, цялата фасадна дограма  е била по БДС 1945-74 - дървена слепена по апартаментите и стълбищната клетка, дървена двойна входна врата и дървени единично остъклени прозорци в сутерена. През годините на експлоатация отделните собственици са подмененяли дограмата си с PVC и Al с двоен стъклопакет. Реализирани са частични преустройства: приобщаване на тераси към помещения чрез зазиждане и остъкляване. Подменена е дограмата в стълбищната клетка и входната врата с алуминиева без термомост, остъклени с двоен стъклопакет. Подмяната на дограмата се е осъществявало индивидуално и хаотично, без съобразяване на архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти – не добро обръщане около страници, компроментирани уплътнения и др. Останалата стара дограма е с много лоши показатели – неуплътнена, изметната на места, което води до нарушена влаго- и въздухопроницаемост.
Покривната конструкция е плосък „студен” покрив, с вентилируемо пространство със средна височина 0,55 м. Покривното покритие е стоманобетонна плоча с хидроизолация. Отвеждането на дъждовните води е външно с улуци. Покривната хидроизолационна обшивка на места е компроментирана, има запушени воронки. Лошото състояние на покривната изолация, ламаринени обшивки, събирателни воронки и амортизирани водостоци са причина за постоянни течове от покрива.

Подът е два типа: под над неотопляем сутерен – мазета.

	Застроена площ
	РЗП

/със сутерен/
	Отопляема площ
	Отопляем oбем/нето
	Отопляем oбем/бруто

	m²
	m²
	m²
	m³
	m³

	208
	832+208
	832
	2 205
	2 646



В инвестиционния проект за жилищните сгради следва да бъдат включени:


1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

Мерки за повишаване на енергийната ефективност:


1.  Подмяна на съществуваща дограма
  Мярката включва подмяна на старата дървената, метална и алуминиева дограма с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ <1,40 W/m К. За постигане на по-добър енергоспестяващ ефект и общ архитектурен облик на сградата се предвижда, след предварително съгласуване със собствениците и ползвателите на обособените обекти, присвояване на неостъклените тераси, тип лоджии към отопляемото пространство и остъкляването им с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1,40 W/m2K. Дограмата да е бяла, с отваряеми части в две посоки и предпазни мрежи (комарници).


2. Топлинно изолиране на външни стени
   Мярката включва топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ < 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, 6=2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ <0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). Топлоизолиране с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ < 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка) на вече изолираните стени и изравняване с останалите фасади. Системното топлоизолационно решение на фасадата включва и оградните стени от таванското пространство /надзидове/, отразени в ЕСМ 3.

За оформяне на цоклите се прилага топлоизолационна система от XPS, б= 8cm с коеф. на топлопроводност λ  < 0,033 W/mK, обемна плътност р=18-25 kg/m3и цокълен финиш.


3. Топлинно изолиране на пода

Мярката включва полагане на топлоизолация от EPS 6 см, λ <0.035 W/mK по тавани в сутерен, вкл. лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка и полагане на топлоизолационна система тип EPS, 6=8 см с коеф. на топлопроводност А<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери.


4. Топлинно изолиране на покрив
    Мярката включва полагане на твърда минерална вата с дебелина 12см с коеф. на топлопроводност λ <0,038 W/mK по плосък покрив и полагане на ТРО хидроизолационна мембрана. Оформяне на покривен борд по арх.детайл.

 5. Подмяна осветление общи части
             Мярката включва демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на

осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.

              6. За осъществяна на посочените енергоспестяващи мерки е задължително изпълнение и на строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостно изпълнение и завършен вид.

Обособена позиция №9 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №182 в гр. Златоград”

Сградата е четвърта категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.4. буква „б” от ЗУТ и съгласно чл.8, ал.2, т.1 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Жилищният блок се състои от една секция.
Сградата представлява правоъгълна в план масивна сграда на четири жилищни етажа и един полуподземен сутерен. Обособени са общо 16 броя самостоятелни обекти – по 4 апартамента на етаж. Сградата е масивна, със стоманобетонов скелет и тухлена зидария. В полудодземното сутеренно ниво са разположени избени помещения към всеки апартамент, както и помещение за общо ползване.

Фасадите са изградени от зидария от тухлена зидария, двустранно измазани. Първоначално при въвеждане на сградата в експлоатация, цялата фасадна дограма  е била по БДС 1945-74 - дървена слепена  по апартаментите и стълбищната клетка, дървена двойна входна врата и дървени единично остъклени прозорци в сутерена. През годините на експлоатация част от собствениците са подмененяли дограмата си с PVC и Al с двоен стъклопакет. Реализирани са частични преустройства: приобщаване на тераси към помещения чрез зазиждане и остъкляване. Подменена е дограмата в стълбищната клетка и входната врата с PVC, остъклени с двоен стъклопакет. Подмяната на дограмата се е осъществявала индивидуално и хаотично, без съобразяване на архитектурния облик на сградата. На места подменената дограма е с дефекти – не добро обръщане около страници, компроментирани уплътнения и др. Останалата стара дограма е с много лоши показатели – неуплътнена, изметната на места, което води до нарушена влаго и въздухо проницаемост.
Покривната конструкция е плосък, „студен” покрив, с вентилируемо пространство със средна височина 0,60 м. Покривното покритие е стоманобетонна плоча с хидроизолация. Отвеждането на дъждовните води е външно с улуци. Покривната хидроизолационна обшивка на места е компроментирана, има запушени воронки. Лошото състояние на покривната изолация, ламаринени обшивки, събирателни воронки и амортизирани водостоци са причина за постоянни течове от покрива. Козерките на остъклените тераси се явява плосък „топъл” покрив с битумна хидроизолационна обшивка

Подът е два типа: под над неотопляем сутерен – мазета и под, граничещ с външен въздух.
	Застроена площ
	РЗП

/със сутерен/
	Отопляема площ
	Отопляем oбем/нето
	Отопляем oбем/бруто

	m²
	m²
	m²
	m³
	m³

	229
	966+229
	966
	2 560
	3 072
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В инвестиционния проект за жилищните сгради следва да бъдат включени:


1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

Мерки за повишаване на енергийната ефективност:

1. Подмяна на съществуваща дограма
Мярката включва подмяна на старата дървената и алуминиева дограма с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ  < 1,40 W/m2K. За постигане на по-добър енергоспестяващ ефект и общ архитектурен облик на сградата се предвижда, след предварително съгласуване със собствениците и ползвателите на обособените обекти, присвояване на неостъклените тераси, тип лоджии към отопляемото пространство и остъкляването им с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K. Дограмата да е бяла, с отваряеми части в две посоки и предпазни мрежи (комарници).


2. Топлинно изолиране на външни стени
  Мярката включва топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ  < 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, δ =2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност λ  < 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). Топлоизолиране с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ  < 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка) на вече изолираните стени и изравняване с останалите фасади. Системното топлоизолационно решение на фасадата включва и оградните стени от таванското пространство /надзидове/, отразени в ЕСМ 3.

За оформяне на цоклите се прилага топлоизолационна система от XPS, δ = 8 cm с коеф. на топлопроводност λ  < 0,033 W/mK, обемна плътност р=18-25 kg/m3и цокълен финиш.


3. Топлинно изолиране на покрив
  Мярката включва полагане на твърда минерална вата с дебелина 12см с коеф. на топлопроводност λ <0,038 W/mK по плосък покрив и полагане на ТРО хидроизолационна мембрана. Оформяне на покривен борд по арх.детайл.

4. Топлинно изолиране на пода

Мярката включва полагане на топлоизолация от EPS 6 см, λ <0.035 W/mK по тавани в сутерен, вкл. лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка и полагане на топлоизолационна система тип EPS, 6=8 см с коеф. на топлопроводност А<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери.


 5. Подмяна осветление общи части
  Мярката включва демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на

осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.

  6.За осъществяна на посочените енергоспестяващи мерки е задължително изпълнение и на строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостно изпълнение и завършен вид.
Обособена позиция №10 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №193 в гр. Златоград”

Сградата е четвърта категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.4. д и чл. 23, ал.1. 2. от ЗУТ (в сила от 31.03.2001 г.)

Жилищният  блок се състои от две секции. Обследваната жилищна сграда се намира в гр. Златоград, ул. „Беловидово” №25, блок 193 вх.А и вх.В в урбанизирана устройствена зона в жилищен комплекс в УПИ с идентификатор 31111.35.417.1. Въведена е в експлоатация през 1964 г. и от тогава се ползва по предназначение.

Същата представлява сграда с четири надземни етажа и един подземен етаж /сутерен/ изградена по монолитен способ на скелетно гредова строително-конструктивна система с преградни и оградни стени от тухлена зидария. Състои се от едно тяло с два входа /вход А и Б/. Разположението на сградата е изток-запад по дължина (успоредно на прилежащата улица ''Беловидово'') на равнинен терен. Входове за достъп има както от към улица “Беловидово”, така и от към страната на обособено дворно пространство с излаз към вътрешно квартална улица.

Първият /партерен/ етаж от сградата се ползва за стопански нужди. В него са разположени четири броя самостоятелни обекта – магазини и обслужващи към тях прилежащи части – складове и санитарно битови помещения. 

Следващите три етажа са за жилищни нужди. Всеки жилищен етаж е с типово разпределение, като във вход А са с по три жилищни апартамента, във вход Б също с по три апартамента. 

Вертикалната комуникация за всеки вход се осъществява от едно двураменно стълбище, обособено в стълбищна клетка, осигуряващо достъп до жилищата в сградата. Всеки от входовете има достъп и до сутерена, където са разположени мазета към всеки един от апартаментите.

Сградата е с правилна форма в план и регулярна във височина. Фасадите са изградени от тухлени зидове с дебелина 25 см /решетъчна тухла/, с отвори за врати и прозорци и без отвори. Терасите от южната фасада са решени като лоджии с масивен и частичен метален парапет по оригинален проект. 

Терасите от северната фасада са предимно конзолно издадени, но по-голямата част от тях са преградени и затворени. 

Първоначално при пускане на сградата в експлоатация цялата фасадна дограма е била по БДС 1945-74: дървена слепена по апартаментите, дървена единично остъклена в стълбищни клетки, метални, остъклени двойни входни врати и метални единично остъклени витрини за търговските обекти. 

Сутерена в по-голямата си част е вкопан и няма дограма. 

През годините на експлоатация част от собствениците са подменили дограмата си с PVC с двоен стъклопакет. Подменени са входните врати на вход А и Б с PVC, остъклени с двоен стъклопакет. 

Реализирани са частични преустройства: приобщаване на тераси към помещения чрез зазиждане и остъкляване. Подмяната на  дограмата се е осъществявала индивидуално и хаотично, без съобразяване с архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти - не добро обръщане около страници, компрометирани уплътнения и др. Останалата стара дограма е с много лоши показатели - неуплътнена, изметната на места, което води до нарушена влаго и въздухо проницаемост.
Покривната конструкция е плосък покрив, тип „топъл”, изградена от стоманобетонна покривна плоча, бетон за наклон и битумна хидроизолационна обшивка. Отводняването е посредством улуци по целия периметър на покрива, воронки от поцинкована ламарина и водосточни тръби разположени по фасадите на сградата, които частично се заустват в канализацията, друга част се изливат свободно на прилежащия терен.

Покривната хидроизолационна обшивка на места е компрометирана, има запушени воронки. Лошото състояние на покривната изолация, ламаринени обшивки, събирателните воронки и амортизирани водостоци са причина за постоянни течове от покрива.

 В помещенията прониква влага, на много места има образувани петна и мухъл.

Подът е два типа: под над неотопляем сутерен /в преобладаващата част/ и под граничещ с външен въздух(еркери).

 Общи геометрични характеристики на сградата по енергийния доклад и чрез огледи, геометрични измервания на място и измерени проектни показатели са установени общите строителни характеристики на сградата:
	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Отопляем oбем

	m²
	m²
	m²
	m³

	435
	1740
	1656
	4511


[image: image27.emf]
1. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 1

1.Подмяна на съществуваща стара дограма

1.1.Съществуващо положение
1.1.1.Част от дограмата в жилищата е подменена PVC дограма с двоен стъклопакет, входнитe врати на входовете също са подменени, витрините на търговските обекти са от студен алум.профол, единично остъклени. Една част от терасите /лоджии/ са зазидани до нивото на парапетите и остъклени с метална и PVC дограма. На места остъкляването на усвоените в отопляемото пространство тераси е извършено с единично остъклени прозорци с метална рамка. Подмяната на дограмата се е осъществявало хаотично и индивидуално, без съобразяване с архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти - не добро обръщане около страници, компрометирани уплътнения и др. 

1.1.2.Мярката включва:

· Подмяна на старата  дървена дограма с PVC дограма с пет /5/камерна – двоен стъклопакет с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1,40 W/m2К. Дограмата да е бяла, с отваряеми части в две посоки и предпазни мрежи (комарници).
· Подмяна  на съществуващи витрини с алуминиева дограма с прекъснат термомост и 

двоен съклопакет скоефициент натоплопреминаване ≤1,70 W/m2К.

· Подмяна на входни врати към складове с нови топло изолирани с коефициент на

топлопреминаване ≤2,20 W/m2К.

2. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 2:

2.1.Топлинно изолиране на външни стени

2.1.1.Съществуващо положение
· Външните стени на сградата в преобладаващата си част са тухлен зид от решетъчни

тухли, двустранно измазани. Някои от собствениците са изолирали локално оградните стени на апартаментите си с топлоизолация от EPS с деб. 5см, но те също не отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност.

2.1.2. Мярката включва 

· топлоизолиране от външната страна на фасадни стени и еркери с експандиран

пенополистирол (EPS) с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

· Изиждане на парапети на неостъклените тераси с тухлена зидария и топлоизолирането им по системата на фасадното решение. 

· За изолиране на цоклите и оградните стени на партерния етаж се прилага

топлоизолационна система от XPS, δ= 10 cm с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK (вкл. всички съпътстващи елементи на системата - лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и т.н.), обемна плътност ρ=18÷25 kg/m3 и съответен цокълен финиш /по архитектурен проект/.

3. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 3:  

3.1.Топлинно изолиране на покрив

3.1.1. Съществуващо положение

· В преобладаващата си част покривът на сградата е плосък, “топъл”. Основен ремонт

на покривните обшивки не е правен и на места са установени течове от компрометирани участъщи по покрива.

 3.1.2. Описание на мярката 

· Мярката включва полагане на твърда минерална вата с дебелина 12см с коеф. на

топлопроводност λ<0,038 W/mK по плосък покрив и полагане на ТРО хидроизолационна мембрана и монтаж на XPS =6см с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK по тераси и изпълнение на външна настилка.

4.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 4: 

4.1.Повишаване ефективността на осветителната инсталация в общите части.

4.1.1. Съществуващо положение

· В общите части осветлението се осъществява с лампи с нажежаема жичка и без

наличие на индикатор за движение /датчик за присъствие/, което причинява ненужно повишаване на разходите за осветление в общите части.

4.1.2. Описание на мярката и прогнозна цена

· Мярката включва демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на

осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.
5.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 5: 

5.1.: Топлинно изолиране на пода.
Мярката включва полагане на топлоизолация от EPS бсм, λ <0.035 W/mK по тавани в сутерен, вкл. лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка и полагане на топлоизолационна система тип EPS, 6=8 см с коеф. на топлопроводност А<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери.
Важно! За осъществяна на посочените енергоспестяващи мерки е задължително изпълнение и на строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостно изпълнение и завършен вид.

Важно! Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части. Следва да бъдат изготвени отделни количествено-стойностни сметки за всеки стопански обект, развиващ дейност в блока, обект на интервенция по проекта. 

В инвестиционния проект за сградата следва да бъдат включени:


1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас „С” на енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

Обособена позиция №11 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №195 в гр. Златоград”
Сградата е пета категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.5. буква „а” от ЗУТ и съгласно чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Жилищният блок представлява правоъгълна в план масивна сграда, на два жилищни етажа и един полу-подземен сутерен. Сградата е масивна, с частична стоманобетонова конструкция и тухлена зидария. Обособени са общо 4 броя самостоятелни обекти – по 2 апартамента на всеки етаж. 

Фасадите са изградени от зидария от тухли. Първоначално при въвеждане на сградата в експлоатация, цялата фасадна дограма  е била дървена двукатна по апартаментите и стълбищата, дървена входна врата и дървени единично остъклена в сутерена. През годините на експлоатация различните собственици са подмененяли дограмата си с PVC с двоен стъклопакет. Реализирани са частични преустройства: приобщаване на тераси към помещения чрез зазиждане и остъкляване. Подмяната на дограмата се е осъществявала индивидуално и хаотично, без съобразяване на архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти – не добро обръщане около страници, компроментирани уплътнения и др. Останалата стара дограма е с много лоши показатели – неуплътнена, изметната на места, което води до нарушена влаго и въздухо проницаемост. Входната врата е алуминиева.

Покривната конструкция е скатен покрив с неотопляемо подпокривно пространство. Таванската плоча е гредоред, а покривното покритие е керемиди в лошо състояние. Отвеждането на дъждовните води е външно с улуци.

Подът е един тип, под над неотопляем сутерен. 

	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Отопляем oбем/нето
	Отопляем oбем/бруто

	m²
	m²
	m²
	m³
	m³

	176,5
	530
	353
	1 024
	1 228
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В инвестиционния проект за жилищните сгради следва да бъдат включени:


1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

Мерки за повишаване на енергийната ефективност:


1. Подмяна на съществуваща дограма
Мярката включва подмяна на неподменената дограма с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1,40 W/m2K. За постигане на по-добър енергоспестяващ ефект и общ архитектурен облик на сградата се предвижда, след предварително съгласуване със собствениците и ползвателите на обособените обекти, присвояване на неостъклените тераси към отопляемото пространство и остъкляването им с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1,40W/m2K. Дограмата да е кафява, с отваряеми части в две посоки и предпазни мрежи (комарници).


2. Топлинно изолиране на външни стени
   Мярката включва топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност  < 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, 6 =2 cm, ширина 20 cm с коеф. на топлопроводност <0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). На стените с вече положена топлоизолация се полага допълнително експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 3 cm.

3. Топлинно изолиране на покрив
Мярката включва полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с пародренажно фолио между гредите на покривната конструкция, δ =12 см с коеф. на топлопроводност λ <0,038 W/mK.

4. Топлинно изолиране на под
   Мярката включва полагане на топлоизолация от EPS 6 см, λ <0.035 W/mK по тавани в сутерен, вкл. лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка. Към тази мярка е предвидено и монтаж на PVC дограма, за сутерен с коефициент на топлопреминаване λ =l,40 W/m2K.

5. Подмяна осветление общи части
· Мярката включва демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на

осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.

6.За осъществяна на посочените енергоспестяващи мерки е задължително изпълнение и на строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостно изпълнение и завършен вид.
Обособена позиция №12 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №199 в гр. Златоград”

Сградата е четвърта категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.4. д и чл. 23, ал.1. 2. от ЗУТ (в сила от 31.03.2001 г.)

Жилищният  блок се състои от две секции. Обследваната жилищна сграда се намира в гр. Златоград, ул. „Архида” _ 17, блок 199 в урбанизирана устройствена зона в жилищен комплекс в УПИ с идентификатор 31111.33.257.1. Въведена е в експлоатация през 1977 г. и от тогава се ползва по предназначение.

Същата представлява пететажна сграда изградена по монолитен способ на строително-конструктивна система пакетно повдигани плочи (ППП) с преградни и аградни стени от тухлена зидария. Състoи се от едно тяло с два входа /вход А и Б/ на пет надземни етажа и един полуподземен – сутерен. Разположението насградата е север-юг по дължина на равнинен терен. Входовете за достъп има както от към улица “Архида”, такаи от към страната на обособено дворно пространство с излаз към вътрешно квартална улица.

Първият /партерен/ етаж от сградата се ползва за стопански нужди. В него са разположени три броя самостоятелни обекта – магазини, кафене и обслужващи към тях прилежащи части – складове и санитарно битови помещения. Следващите четири етажа са за жилищни нужди. Всеки жилищен етаж е с типово разпределение, като във вход А са с по четири жилищни апартамента: два двустайни и два едностайни, а във вход Б са с по три апартамента, съответно: един двустаен, един едностаен и един тристаен. Вертикалната комуникация  за всеки вход се осъществява от едно двураменно стълбище, обособено в стълбищна клетка осигуряващо достъп до жилищата в сградата. Всеки от входовете има достъп и до сутерена, където са разположени мазета към всеки един от апартаментите.

Сградата е с не правилна форма в план и регулярна във височина. Фасадите са изградени от тухлени зидове с дебелина 25 см /решетъчна тухла/, с отвори за врати и прозорци и без отвори. Терасите са решени като лоджии с дървен парапет на метални стойки по оригинален проект. Първоначално при въвеждане на сградата в експлоатация цялата фасадна дограма е била по БДС 1945-74: дървена слепена по апартаментите, дървена

единично остъклена в стълбищни клетки, метални, остъклени двойни входни врати и метални единично остъклени витрини за търговските обекти. Сутерена в по-голямата си част е вкопан и няма дограма. През годините на експлоатация отделни собственици са подменяли дограмата си с PVC с двоен стъклопакет. Подменена е входната врата на вход А с PVC, остъклена с двоен стъклопакет. Реализирани са частични преустройства: приобщаване на тераси към помещения чрез зазиждане и остъкляване. Подмяната на дограмата се е осъществявала индивидуално и хаотично, без съобразяване с архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти - не добро обръщане около страници, компрометирани уплътнения и др. Останалата стара дограма е с много лоши показатели - неуплътнена, изметната на места, което води до нарушена влаго и въздухо проницаемост.

Покривната конструкция е скатен покрив, тип „студен” с обособено таванско пространство, изградена отдървена покривна конструкция и керемиди. Отводняването е посредством улуци по целия периметър на скатния покрив, воронки от поцинкована ламарина и водосточни тръби разположени по фасадите на сградата, които частично се заустват в канализацията, друга част се изливат свободно на прилежащия терен. Покривнитекеремиди на места са счупени и предизвикват течове. Покривната конструкция и обшивки: керемиди и рогозкаса в не добро състояние, не са ремонтирани през последните години и не изпълняват надеждно функциите си. Подът е два типа: под над неотопляем сутерен /в преобладаващата част/ и под граничещ с външен въздух (еркери).
 Общи геометрични характеристики на сградата по енергийния доклад и чез огледи, геометрични измервания на място и измерени проектни показатели са установени общите строителни характеристики на сградата:
	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Отопляем oбем

	m²
	m²
	m²
	m³

	425
	2747
	2329
	6754
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1.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 1

1.Подмяна на съществуваща стара дограма

1.1.Съществуващо положение
1.1.1.Част от дограмата в жилищата е подменена PVC дограма с двоен стъклопакет, входнитe врати на входовете също са подменени, витрините на търговските обекти са от студен алум.профил, единично остъклени. Една част от терасите /лоджии/ са зазидани до нивото на парапетите и остъклени с метална и PVC дограма. На места остъкляването на усвоените в отопляемото пространство тераси е извършено с единично остъклени прозорци с метална рамка. Подмяната на дограмата се е осъществявало хаотично и индивидуално, без съобразяване с архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти - не добро обръщане около страници, компрометирани уплътнения и др. 

1.1.2.Мярката включва:

· Подмяна на старата  дървена дограма с PVCдограма с пет /5/камерна – двоен стъклопакет с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1,40 W/m2К. Дограмата да е бяла, с отваряеми части в две посоки и предпазни мрежи (комарници).
· Подмяна  съществуващи витрини с алуминиева дограма с прекъснат термомост и 

двоен съклопакет скоефициент натоплопреминаване ≤1,70 W/m2К.

· Подмяна на  входни врати  с нови алуминиева дограма с прекъснат термомост топло изолирани с коефициент на топлопреминаване ≤2,20 W/m2К.
2.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 2:

2.1.Топлинно изолиране на външни стени

2.1.1.Съществуващо положение
· Външните стени на сградата в преобладаващата си част са тухлен зид от решетъчни

тухли, двустранно измазани. Някои от собствениците са изолирали локално оградните стени на апартаментите си с топлоизолация от EPS с деб. 5см, но те също не отговарят на съвременните изисквания за енергинаефективност.

2.1.2. Мярката включва 

· топлоизолиране от външната страна на фасадни стени и еркери с експандиран

пенополистирол (EPS) с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

· Изиждане на парапети на неостъклените тераси с тухлена зидария и

топлоизолирането им по системата на фасадното решение. 

· За изолиране на цоклите и оградните стени на партерния етаж се прилага

топлоизолационна система от XPS, δ = 8 см с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK (вкл. всички съпътстващи елементи на системата - лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и т.н.), обемна плътност ρ=18÷25 kg/m3 и съответен цокълен финиш /по архитектурен проект/.

3. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 3:  

3.1.Топлинно изолиране на покрив

3.1.1. Съществуващо положение

· Покривът е скатен “студен” от дървена покривна конструкция и керемиди, с

междинно таванскопространство със средна светла височина от 210 см, което към момента се използва за складове.Основен ремонт на покривната конструкция и керемиди не е правен и на места са установени течове от счупени керемиди и компрометирани участъщи от покривната конструкция.

 3.1.2. Описание на мярката 

· Мярката включва сваляне на съществуващите покривни обшивки – рогозка и

керемиди /със запазване на здравите/, частична подмяна на компрометираните конструктивни елементи от покривната конструкция, полагане на нови обшивки – Керемиди, ХИ мущама и дъсчена обшивка, полагане на мека минерална вата с пародренажно фолио на рула, δ=12 см, обемна плътност 10÷ 13 кg/m3 и с коеф. на топлопроводност λ≤0,038 Wm/2K между ребрата на покривната конструкция и последваща защита с OSB плоскости.
4. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 4:  

4.1. Топлинно изолиране на под

Мярката включва полагане на топлоизолация от EPS бсм, λ <0.035 W/mK по тавани в сутерен, вкл. лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка и полагане на топлоизолационна система тип EPS, δ =8 см с коеф. на топлопроводност λ <0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери.

5.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 5: 

5.1.Повишаване ефективността на осветителната инсталация в общите части.

5.1.1. Съществуващо положение

· В общите части осветлението се осъществява с лампи с нажежаема жичка и без

наличие на индикатор за движение /датчик за присъствие/, което причинява ненужно повишаване на разходите за осветление в общите части.

5.1.2. Описание на мярката и прогнозна цена

· Мярката включва демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на

осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.
Важно! За осъществяна на посочените енергоспестяващи мерки е задължително изпълнение и на строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостно изпълнение и завършен вид.
Важно! Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части. Следва да бъдат изготвени отделни количествено-стойностни сметки за всеки стопански обект, развиващ дейност в блока, обект на интервенция по проекта. 

В инвестиционния проект за сградата следва да бъдат включени:


1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

Обособена позиция №13 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок „Златолист” в гр. Златоград”

Сградата е четвърта категория, съгласно  чл. 137, ал.1. т.4. д и чл. 23, ал.1. 2. от ЗУТ (в сила от 31.03.2001 г.).
Жилищният  блок се състои от една секция. Обследваната жилищна сграда се намира в гр. Златоград, “Ст. Стамболов” 35, в урбанизирана устройствена зона в жилищен комплекс в УПИ с идентификатор 31111.33.240.1. Въведена е в експлоатация през 1971 г. и от тогава се ползва по предназначение.

Същата представлява сграда с четири надземни етажа и един подземен етаж /сутерен/ изградена по монолитен способ на скелетно гредова строително-конструктивна система с преградни и оградни стени от тухлена зидария. Състои се от едно тяло с един вход.  Разположението на сградата е северозапад-югоизток по дължина, успоредна на ул. Ст. Стамболов на равнинен терен. Входовете за достъп има както откъм улица “Ст. Стамболов”, така и от към страната на обособено дворно пространство с излаз към вътрешно квартална улица.

Първият /партерен/ етаж от сградата се ползва за стопански нужди. В него са разположени два броя самостоятелни обекта – магазини и обслужващи към тях прилежащи части – складове и санитарно битови помещения. Следващите три етажа са за жилищни нужди. Всеки жилищен етаж е с типово разпределение с по четири апартамента.

Вертикалната комуникация се осъществява от едно двураменно стълбище, обособено в стълбищна клетка осигуряващо достъп до жилищата в сградата и до сутерена, където са разположени мазета към всеки един от апартаментите.

Сградата е с правилна форма в план и регулярна във височина. Фасадите са изградени от тухлени зидове с дебелина 25 см /решетъчна тухла/, с отвори за врати и прозорци и без отвори. Една част от терасите са решеникато лоджии, а други са конзолно издадени с масивен парапет. Първоначално при въвеждане на сградата в експлоатация цялата фасадна дограма е била дървена слепена по апартаментите, дървена единично остъклена в стълбищни клетки, метални, остъклени двойни входни врати и метални единично остъклени витрини за търговските обекти. Сутерена е вкопан и няма дограма. През годините на експлоатация различнитесобственици са подменяли дограмата си с PVC с двоен стъклопакет. Подменени са двете входни врати с PVC, частично остъклени с двоен стъклопакет, дограмата в стълбищната клетка и витрините на един от търговските обекти. Реализирани са частични преустройства: приобщаване на тераси към помещения чрез зазиждане и остъкляване. Подмяната на дограмата се е осъществявала индивидуално и хаотично, без съобразяване с архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти - не добро обръщане около страници, компрометирани уплътнения и др. Останалата стара дограма е с много лоши показатели - неуплътнена, изметната на места, което води до нарушена влаго и въздухо проницаемост.
Покривната конструкция на сградата е плосък покрив, тип „студен” с въздушна междина между две стоманобетонни плочи със средна височина 0.60м. Отводняването се осъществява периферно, посредством улуци по целия периметър на скатния покрив, воронки от поцинкована ламарина и водосточни тръби разположени по фасадите на сградата, които частично се заустват в канализацията, друга част се изливат свободно на прилежащия терен. Покривната хидроизолационна обшивка е от битумна мушама, която не е ремонтирана през последните години и не изпълнява надеждно функциите си. Не доброто състояние на покривната изолация, ламаринени обшивки, събирателните воронки и амортизирани водостоци са причина за течове от покрива.

Подът е два типа: под над неотопляем сутерен /в преобладаващата част/ и под, граничещ с външен въздух(еркери).

 Общи геометрични характеристики на сградата по енергийния доклад и чез огледи, геометрични измервания на място и измерени проектни показатели са установени общите строителни характеристики на сградата:
	Застроена площ
	РЗП
	Отопляема площ
	Отопляем oбем

	m²
	m²
	m²
	m³

	271
	1084
	1015
	2769
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1.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 1

1.Подмяна на съществуваща стара дограма

1.1.Съществуващо положение
1.1.1.Част от дограмата в жилищата е подменена PVC дограма с двоен стъклопакет, входнитe врати на входовете също са подменени, витрините на търговските обекти са от студен алум. профил, единично остъклени. Една част от терасите /лоджии/ са зазидани до нивото на парапетите и остъклени с метална и PVC дограма. На места остъкляването на усвоените в отопляемото пространство тераси е извършено с единично остъклени прозорци с метална рамка. Подмяната на дограмата се е осъществявало хаотично и индивидуално, без съобразяване с архитектурния облик на сградата. На места и подменената дограма е с дефекти - не добро обръщане около страници, компрометирани уплътнения и др. 

1.1.2.Мярката включва:

· Подмяна на старата  дървена дограма с PVC дограма с пет /5/камерна – двоен стъклопакет с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ ≤1,40 W/m2К. Дограмата да е бяла, с отваряеми части в две посоки и предпазни мрежи (комарници).
· Подмяна  съществуващи витрини с алуминиева дограма с прекъснат термомост и 

двоен съклопакет скоефициент на топлопреминаване λ ≤1,70 W/m2К.

· Подмяна на входни врати към складове с нови топло изолирани с коефициент на

топлопреминаване λ ≤2,20 W/m2К..

2.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 2:

2.1.Топлинно изолиране на външни стени

2.1.1.Съществуващо положение
· Външните стени на сградата в преобладаващата си част са тухлен зид от решетъчни

тухли, двустранно измазани. Някои от собствениците са изолирали локално оградните стени на апартаментите си с топлоизолация от EPS с деб. 5см, но те също не отговарят на съвременните изисквания за енергинаефективност.

2.1.2. Мярката включва 

· топлоизолиране от външната страна на фасадни стени и еркери с експандиран

пенополистирол (EPS) с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, ширина 20 сm скоеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

· Изиждане на парапети на неостъклените тераси с тухлена зидария и топлоизолирането им по системата на фасадното решение. 

· За изолиране на цоклите и оградните стени на партерния етаж се прилага

топлоизолационна система от XPS, δ= 10 cm, с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK (вкл. всички съпътстващи елементи на системата - лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и т.н.), обемна плътност ρ=18÷25 kg/m3 и съответен цокълен финиш /по архитектурен проект/.

3. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 3:  

3.1.Топлинно изолиране на покрив

3.1.1. Съществуващо положение

· В преобладаващата си част покривът на сградата е плосък „студен”. Основен ремонт на покривните обшивки не е правен и на места са установени течове от компрометирани участъщи по покрива.

 3.1.2. Описание на мярката 

· Мярката включва полагане на твърда минерална вата с дебелина 12см с коеф. на

топлопроводност λ<0,038 W/mK по плосък покрив и полагане на ТРО хидроизолационна мембрана и монтаж на XPS =6см с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK по тераси и изпълнение на външна настилка.

4. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 4:  

4.1. Топлинно изолиране на под

Мярката включва полагане на топлоизолация от EPS 6см, λ <0.035 W/mK по тавани в сутерен, вкл. лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка и полагане на топлоизолационна система тип EPS, δ =8 см с коеф. на топлопроводност λ <0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери.

5.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 5: 

5.1.Повишаване ефективността на осветителната инсталация в общите части.

5.1.1. Съществуващо положение

· В общите части осветлението се осъществява с лампи с нажежаема жичка и без

наличие на индикатор за движение /датчик за присъствие/, което причинява ненужно повишаване на разходите за осветление в общите части.

5.1.2. Описание на мярката 

· Мярката включва демонтаж на старите осветителни тела, доставка и монтаж на

осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осветителни тела.
Важно! За осъществяна на посочените енергоспестяващи мерки е задължително изпълнение и на строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостно изпълнение и завършен вид.
Важно! Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части. Следва да бъдат изготвени отделни количествено-стойностни сметки за всеки стопански обект, развиващ дейност в блока, обект на интервенция по проекта. 

В инвестиционния проект за сградата следва да бъдат включени:


1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата, с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” и имат пряк екологичен ефект;


2. Всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, предписани в техническото обследване;


3. Най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с които се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” енергопотребление;


4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ
 ЗА НУЖДИТЕ НА      ОБНОВЯВАНЕТО

Изпълнителят следва да осигури екип от експерти - правоспособни проектанти за изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването на описаните сгради.

Важно! Участникът изготвя работните проекти съгласно техническия паспорт, доклада за енергийното обследване и доклада за техническо обследване на сградите. 

Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.), приложимата нормативна уредба по проектните части, включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности, както и други нормативни актове, които не са изрично посочени, но са относими. Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложените части.
Работните проекти следва да бъдат съгласувани с необходимите съгласувателни органи, одобрени от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж.
В обяснителните записки на работните проекти експертите - проектанти на Изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. 
Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от Възложителя и се предоставят на Изпълнителя.

При изготвяне на проектна документация, експертите, отговарящи за разработване на работния проект ще ползват техническото обследване и предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване. 

Работния проект:
1.  изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР на сградата;
2. осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Обхват на проектирането

Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.

Изпълнителят следва да представи работен проект за енергийно обновяване в следния обхват:
Част АРХИТЕКТУРНА

· Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

· Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М 1:100 или М 1:50);

· Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;

· Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ. 
Важно! В цветово решение, за фасадите на жилищните блокове, да се използват три цвята, като преобладаващ е белия цвят, а останалите два са в кафявата и светлокафявата гама. Мазилката, положена върху топлоизолацията да се предвиди силиконова, а по цокъла на сградите – мозаечна (каменна). Дограмата да се предвиди отваряема в две посоки, с предпазни мрежи (комарници), като цвета на дограмата е бял за блокове №7, №8, №175, №181, № 182, №193, №199 и блок „Златолист”, а кафяв за блок № 195, в гр. Златоград.

Важно! Фасадите на обществените сгради да бъдат в бял цвят. Мазилката, положена върху топлоизолацията да се предвиди силиконова, а по цокъла на сградите – мозаечна (каменна). Дограмата да се предвиди отваряема в две посоки, с предпазни мрежи (комарници), като цвета на дограмата е бял за сградите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и Гранично полицейско управлени, кафяв за сградата на Районно управление в гр. Златоград и кафяв, имитиращ дърво, за Районен съд Златоград и Районна прокуратура.

Важно! При необходимост, изпълнителят следва да демонтира и монтира поставените по фасадите на сградите климатици, слънчеви панели, сателитни чинии и други. 
· Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите - М 1:25;

· Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която следва да съдържа:

· Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;

· Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

· Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

· Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

· Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва. Цветът на дограмата по прозорци за жилищните сгради да бъде бял, с изключение на блок 195 – кафяв. Прозорците да имат отваряема част в две посоки и с предпазни мрежи (комарници);
· За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния инвестиционен проект, следва да се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане. Същото изискване важи и за означенията на самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите;

· Количествената и Количествено-стойностната сметки (КСС).

Важно! За осигуряване на достъпна архитектурна среда, за хора със специфични потребности, до сграда без асансьор – обществена и/или жилищна, следва да се предвидят дейности за подобряване на достъпа само до входа на сградата.

Част КОНСТРУКТИВНА 

· Конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградите, ако в техническото обследване са предписани задължителни мерки за изпълнение;

· Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

· Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

Част ЕЛЕКТРО 

· Заземителна и мълниезащитна инсталации, ремонт на електрическата инсталация в общите части, енергоспестяващо осветление в общите части, система за автоматично централизирано управление на осветлението в общите части на сградите, ако се предвижда в обследването за енергийна ефективност

· Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

· Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

Част В и К – където е приложимо

· Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж. Обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

· Графична част, технически чертежи, вкл. детайли за изпълнение

Част Отопление и вентилация – където е приложимо

· Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж. Обследват се всички отоплителни щрангове и др. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

· Графична част, технически чертежи, вкл. детайли за изпълнение

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

· Обяснителна записка;

· Технически изчисления;

· Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

· С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата;

· Обяснителна записка;

· Графична част.

Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

· С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

· Обяснителна записка;

· Графична част.

      Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ  

· С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.).  

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
· По части, в т.ч. подробни количествени сметки по всяка част и обща количествено-стойностна сметка за видовете СМР, изготвена на програмен продукт BUILDING MANAGER или еквивалент; 
· Работните проекти да се представят в пет екземпляра, на хартиен и магнитен носител /чертежи на програма AutoCAD 2010 или еквивалент/.
        
Всички предписани от Изпълнителя в работния проект дейности следва да са допустими за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., в съответствие с Техническият паспорт, Енергийното обследване и Техническо обследване.
В работния проект, за всяка една от сградите съгласно обявените обособени позиции в настоящата обществена поръчка, следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените в обследването за енергийна ефективност за всяка конкретна сграда.
Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.
Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от експертите проектанти на Изпълнителя с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.
Всички проектни части се подписват от Възложителя и представител на Сдруженията на собствениците и партньорите, където е необходимо, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя.       
            Изисквания за представяне на крайните продукти


Работният проект по всяка от сградите, съгласно обявените в настоящата обществена поръчка обособени позиции следва да се представи в пет екземпляра на хартиен и пет екземпляра на електронен носител.
           Изпълнение на СМР и авторски надзор

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с Част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

Разрешение за строеж се издава от Общината при представяне на техническа документация с оценено съответствие на проекта за строеж. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Изпълнителят посредством експертите си -  правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от експертите проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите, възложителят по настоящата обществена поръчка – Община Златоград е различно лице от собствениците на обекта на интервенция, като извършва възлагане на СМР по силата на сключен договор. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г). Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от споменатите по-горе участници, при необходимост и от упълномощения представител на СС или партньора. 
            Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.
· Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта:

Изпълнителят следва да проектира, изпълнява и поддържа строежа/ите в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:
1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
            С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградите, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.
Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:
· отделяне на отровни газове;
· наличие на опасни частици или газове във въздуха;
· излъчване на опасна радиация;
· замърсяване или отравяне на водата или почвата;
· неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; 
· наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.
Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.
Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.)
Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи за всяка една от обществените и многофамилните жилищни сгради, съгласно обособените позиции, е задължение на Изпълнителя.
            В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка - работници топлоизолация, работници хидроизолация, ел. работници, работници монтаж дограма, бояджии и общи работници; материали; строителни съоръжения; заготовки; изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.
Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.
            Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.
Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изисквания относно опазване на околната среда.
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.
Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
Проверки и изпитвания
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.


 Авторски надзор


Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от Възложителя.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:
а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след получаване на писмена покана от Възложителя;
б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. 

        При необходимост от авторски надзор на обекта, Възложителят отправя писмена покана, изпратена чрез куриер, по факс или по електронна поща до Изпълнителя, в срок не по-малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен ден, необходимо е уведомяване 48 часа преди започване на почивните дни. При невъзможност на Изпълнителя да осигури на обекта на посочената в поканата дата експерта проектант изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, Изпълнителят се задължава да оторизира и осигури друг експерт, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор, като този експерт следва да отговоря на същите условия за професионален опит и квалификация като експерта, когото заменя. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.
           Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:
· Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;
· Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
· Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;
· Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Контрол по време на строителния процес

Контролът се осъществява от:

· Консултантът, осъществяващ строителен надзор;

· СС  и/или партньора, чрез упълномощен представител;

· Инвеститорски контрол на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.

           В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

· проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

· измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;

· проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;

· проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.


Общи и специфични изисквания към строителните продукти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:

· „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

· „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

· „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

· „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси. 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Общата прогнозна стойност на поръчката е 2 228 978,09 лв. без ДДС, разпределени, както следва:

Обособена позиция №1 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 213 505 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 13 900 лева без ДДС.

Обособена позиция №2 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 137 622 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 9 800 лева без ДДС.

Обособена позиция №3 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 73 265 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 10 000 лева без ДДС.

Обособена позиция №4 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 205 854 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 14 500 лева без ДДС.

Обособена позиция №5 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 267 759,92 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 17 226,06 лева без ДДС.

Обособена позиция №6 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №8 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 156 366,71 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 10 059,69 лева без ДДС.

Обособена позиция №7 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №175 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 109 095,55 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 7 018,55 лева без ДДС.

Обособена позиция №8 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 114 307,10 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 7 353,83 лева без ДДС.

Обособена позиция №9 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №182 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 125 357,50 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 8 064,74 лева без ДДС.

Обособена позиция №10 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №193 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 213 362,77 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 13 754,75 лева без ДДС.

Обособена позиция №11 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №195 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 60 265,70 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 3 877,13 лева без ДДС.

Обособена позиция №12 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №199 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 271 373,94 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 17 494,53 лева без ДДС.

Обособена позиция №13 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок „Златолист” в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 138 842,90 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 8 950,72 лева без ДДС.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата, участник, предложил цена за изпълнение предмета на обособена позиция за съответните дейности, която е по-висока от определената от възложителя максимална прогнозна стойност.

Начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка, където е предвидена следната схема на плащанията по изпълнение на всяка отделна обособена позиция: 

1. Авансово плащане - в размер до 35 % (тридесет и пет на сто) от общата стойност по сключеният договор с избрания изпълнител, платимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора, предоставяне на фактура в оригинал и обезпечение в полза на Възложителя за авансово предоставените средства.
Обезпечението в полза на Възложителя за авансово предоставените средства се представя в една от следните форми:

·  парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане преведена по сметката на Възложителя в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101;

·  Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на Възложителя (по образец на банката издател, одобрена от Възложителя) покриваща пълния размер на аванса с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него;

·  Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава предоставения аванс за изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от Възложителя). Застраховката, следва да покрива  - пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнение на задължението по Договора на Изпълнителя да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде със срок не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни. Възложителят може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок.

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава от възложителя до три дни след връщане или възстановяване на аванса в пълен размер при условията на договора.

2. междинно/междинни плащания на база на действително извършени работи, след подписване на съответните протоколи за извършените работи и след представяне на оригинални фактури.

Общият размер на авансовото и междинни плащания не може да надхвърля 80% от общата стойност по сключеният договор с избрания изпълнител.

3. Окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  в размер на останалата част от общата стойност по сключеният договор с избрания изпълнител, което се осъществява до 10 работни дни от датата на въвеждане в експлоатация на строежа, както и представяне на оригинална фактура за дължимата стойност. Окончателното плащaне се изчислява като стойност, след като се приспаднат авансовото и междинните плащания. 
ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание.

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие.
3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:

3.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
3.2. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.3.1., в друга държава членка или трета страна; 

3.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или  обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
Изискването не се прилага в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП;

3.4. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3.5. се установено,че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на  основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща информация, свързана с удостоверяване липсата на  основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
3.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 
3.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
3.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в  процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740  от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо  от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 
Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото в т. 3.8. основание, ако се докаже, че същия не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

3.9. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
3.10. опитал е да: 
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
4. Изискванията по т. 3.1, 3.2, 3.7 и 3.10 се отнасят за лицата които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

5. Лицата за които се отнасят изискванията по т. 4 са съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.

6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за член на обединението.

7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 3.

8. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на  компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които се предотвратят нови престъпления или нарушения. 
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно заявление за участие или оферта.

10. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

10.1. Участниците в обединението от физически и/или юридически лица следва да определят лице, което да представлява обединението пред възложителя за настоящата поръчка.

10.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението отговарят солидарно.

11. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен.

12. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

13. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица не могат пряко или косвено да участват в откритата процедура, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
14. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта, само за една обособена позиция.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора.

2. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договора.
3. Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

4. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

6. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал, парична сума (платежно нареждане в копие) или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на Община Златоград в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101.
Като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или, че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задълженията на изпълнителя.
7. В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като банкова гаранция или застраховка, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 (тридесет) дни срока на изпълнение на договора.
8. При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или застраховка, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията.

9. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
VІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

2. Минимални технически и професионални способности
Посочените критерии са приложими за всяка една от обособените позиции.

2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 /една/ услуга, с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. 

Под «услуга, с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта» следва да се разбира: Изработване на работен проект, свързан с реализация на енергоефективни мерки в сграда, с разгъната застроена площ (РЗП), минимум РЗП на сградата, включена в съответната обособена позиция, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сграда. 

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част.
2.2 Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, мининмум 1 /едно/ строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. 

Под „строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, за която подава оферта” следва да се разбира:  СМР по въвеждане на енергоефективни мерки в сграда, с разгъната застроена площ (РЗП), минимум РЗП на сградата, включена в съответната обособена позиция, вкл. ремонтни сторителни работи  по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сграда.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част.
2.3. За изпълнение предмета на обособена позиция, участникът следва да разполага с екип от проектанти и персонал за изпълнение на СМР, в минимум състав, както следва:

· Ръководител на екипа - Архитект, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. (Важи за всяка от обособените позиции);
· Инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. (Важи за всяка от обособените позиции);
· Проектант по част „Енергийна ефективност”, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. (Важи за всяка от обособените позиции);
· Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. (Важи за всяка от обособените позиции);
· Проектант по част „ВиК” – инженер, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. (Важи единствено за обособени позиции №1, №3 и №4).;
· Проектант по част „Отопление и вентилация” – инженер, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. (Важи единствено за обособени позиции №1 и №3).;

· Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. (Важи за всяка от обособените позиции);
· Проектант с квалификация по част „ПБЗ” – инженер, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. (Важи за всяка от обособените позиции);
· Проектант по част „Управление на отпадъците” – с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г. (Важи за всяка от обособените позиции);
Уточнение: Допустимо е, ако притежава съответната правоспособност, един проектант да изработи повече от една проектна част. Например Инженер – Конструктора да изготви и проекта по част ПБЗ и/или ПУСО, или Проектантът по част „ВиК” да изготви също проекта по част Пожарна безопасност и/или ПУСО. 
· Строителен инженер/строителен техник – мин. 1 бр. (Важи за всяка от обособените позиции);
· Лице, отговарящо за контрола на качеството – мин. 1 бр. (Важи за всяка от обособените позиции);
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част.
Всяка промяна в екипа от проектанти и/или на лицето строителен инженер/строителен техник и/или лицето, отговарящо за контрола на качеството се извършва при спазване на разпоредбите на договора за изпълнение на обществената поръчка. В тази връзка се поставят следните изисквания:

- Замяна на лице, част от посочения от участника екипа от проектанти, както и на строителен инженер/строителен техник и лице, отговарящо за контрола на качеството се допуска със съгласие на Възложителя;

- Оттегляне на лице, част от посочения от участника екипа от проектанти, както и на строителен инженер/строителен техник и лице, отговарящо за контрола на качеството или замяната му с друг се допуска само по уважителни, в т.ч. здравословни причини или обективна невъзможност, които не позволяват на лицето да продължи да работи по изпълнение на поръчката;

- Замяната на лице, част от посочения от участника екипа от проектанти, както и на строителен инженер/строителен техник и лице, отговарящо за контрола на качеството трябва винаги да е с лица, отговарящи на същите изисквания, като одобрения от възложителя екипа от проектанти, строителен инженер/строителен техник и лице, отговарящо за контрола на качеството.

2.4. За изпълнение предмета на обособената позиция, за която подава оферта, участникът следва да разполага с минимум техническо оборудване, както следва: 

- Заваръчен апарат – 1 бр.

- Оградни пана  – 
200 м.л.

- Тръбно скеле -  500 м2.

- Пробивна техника - 3 бр.

- Лекотоварни автомобили - 2 бр. 

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част.
Доказване на посочените изисквания: 
· списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите, и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;
· списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
· списък на екипа, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата;
· декларация за инструментите, съораженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Документите доказване на изискванията се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3. Използване капацитета на трети лица. Подизпълнители

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

В съответствие с чл. 65, ал. 6 от ЗОП Възложителят поставя  изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. При сключване на договора за обществена поръчка между Възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице в качеството му на поръчител по смисъла на чл. 138 – 148 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

В съответствие с чл. 66, ал.  1 от ЗОП участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 11 и 12 от ЗОП.
В съответствие с чл. 67 ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец, утвърден от Европейската комисия. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в обединението, подизпълнителите и третите лица се представя отделен ЕЕДОП.

По силата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията за лично състояние по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по горното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 13 от Раздел ІV от настоящата документация се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.

За доказване на техническите и професионалните способности се представят документите, посочени към съответните изисквания.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане, а именно: оптимално съотношение качество/цена.
Оценката на подадените оферти се извършва по всяка обособена позиция отделно. Участникът, получил най-висока комплексна оценка за съответната обособена позиция се определя за изпълнител.
МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

	Показател 
	Максимален брой точки
	Относителна тежест

	СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (СП) 
	100
	10%

	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СС)
	100
	10%

	ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ГС)
	100
	20%

	ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОЦ)
	100
	60%


ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (СП)

Изчислява се по формулата: 

СП = (СПmin / СПi) х 100 =   ...... (брой точки)

Където:

- СПi е срокът за проектиране в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник;

- СПmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за проектиране.

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СС)

Изчислява се по формулата: 

СС = (ССmin / ССi) х 100 =   ...... (брой точки)

Където:

- ССi е срокът за изпълнение на строително-монтажни работи в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник;

- ССmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на строително-монтажни работи.
ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ГС)

Изчислява се по формулата: 

ГС = (ГСi / ГСmax) х 100 =   ...... (брой точки)

Където:

- ГСi е предложената от конкретния участник в процедурата сума от средни гаранционни срокове в години, изчислена в таблицата по-долу;

 - ГСmax е най-голямата предложена от участник в процедурата сума от средни гаранционни срокове в години, изчислена в таблицата по-долу.
Сумата от средни гаранционни срокове в години за всеки участник се изчислява по следната таблица:

Сумата от средни гаранционни срокове в години за всеки участник се изчислява по следната таблица:

	№ по ред
	Вид СМР по отделните части
	% от обема СМР
	Предложен от участника гаранц. срок
	Среден гаранц. срок

	
	
	/%/
	/години/
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Конструкции
	
	 
	 

	2.
	Хидроизолации
	 
	 
	 

	3.
	Топлоизолации
	 
	 
	 

	4.
	Довършителни работи
	 
	 
	 

	5.
	Ел. инсталации
	 
	 
	 

	6.
	 В и К инсталации
	 
	 
	 


Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %, съобразени с техническата спецификация.

- в колона 5 се умножават колона 4 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части. 

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжнения и строителни обекти.

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, който да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОЦ)

Изчислява се по формулата: 

ОЦ = (ОЦmin / ОЦi) х 100 =   ...... (брой точки)

Където:

- ОЦi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно ценовото предложение на съответния участник;

- ОЦmin е общата цена от ценовото предложение на участник, предложил минималната  обща цена  в  лева без  ДДС.

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на обособена позиция по-висока от посочените стойности за конкретната обособена позиция: 

Обособена позиция №1 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 213 505 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 13 900 лева без ДДС.

Обособена позиция №2 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 137 622 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 9 800 лева без ДДС.

Обособена позиция №3 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 73 265 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 10 000 лева без ДДС.

Обособена позиция №4 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 205 854 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 14 500 лева без ДДС.

Обособена позиция №5 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №7 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 267 759,92 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 17 226,06 лева без ДДС.

Обособена позиция №6 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №8 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 156 366,71 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 10 059,69 лева без ДДС.

Обособена позиция №7 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №175 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 109 095,55 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 7 018,55 лева без ДДС.

Обособена позиция №8 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 114 307,10 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 7 353,83 лева без ДДС.

Обособена позиция №9 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №182 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 125 357,50 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 8 064,74 лева без ДДС.

Обособена позиция №10 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №193 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 213 362,77 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 13 754,75 лева без ДДС.

Обособена позиция №11 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №195 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 60 265,70 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 3 877,13 лева без ДДС.

Обособена позиция №12 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №199 в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 271 373,94 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 17 494,53 лева без ДДС.

Обособена позиция №13 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок „Златолист” в гр. Златоград”:


- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 138 842,90 лева без ДДС;


- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 8 950,72 лева без ДДС.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

КОN = СПN х 0,10 + ССN х 0,10 ГСN х 0,20 + ОЦN х 0,60

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на КОN е 100 точки.

VІІІ. ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по реда на чл. 100 от ЗОП. 
2. Обменът на информация се извършва с електронни средства  за комуникация, освен в случаите на чл. 39, ал.3 от ЗОП между възложителя и заинтересованите лица/участниците, в писмен вид, на български език. Когато не се използват електронни средства за комуникации, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.

3. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. I. 1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в офертата на участника.

4. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 2 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

5. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни  в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят възложителя.

6. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

7. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

8. При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която считат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

ІХ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

1. С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е съгласен и безусловно приема поставените в документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка условия и указания за участие в обществената поръчка, както и с техническите спецификации и проекта за договор за обществена поръчка.

2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на предварително обявените от възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата и за документацията са за сметка на участника. 

4. Срокът на валидност на офертите е 120 календарни дни считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

5. Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя: http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=113. Същата може безплатно да се изтегли на посоченият линк.

6. Офертата се представя от  участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. Стефан Стамболов №1, в деловодството, всеки  работен ден от 8:30 до 17:30 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявлението.

7. документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

Документите по т. 7 се представят в запечатана непрозрачна опаковка,  върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, а когато е приложимо  – и обособената позиция, за която се подават документите.

Съдържанието на опаковката е подробно описана в раздел Х „Съдържание на офертата“.

8. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

9. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът неможе да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване  от пощенски клон, или други подобни.

10. При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

11. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в не запечатана опаковка, или в опаковка в нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответно обстоятелството се отбелязва в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър по т. 10. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

12. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока на подаване не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на офертата с входящ номер…“.

13. Документите съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му  регистрация. В случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, в офертата следва да се представи нотариално заверено  изрично пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в процедурата.

13.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.

13.2. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващия, посочен в документите по Раздел Х, т.2.3. от документацията за участие.

14. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, посочени в Раздел Х, от документацията, се представят в превод на български език. 
15. Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие „Вярно с оригинала“.

16. Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от участника копие“, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала“ и има собствено ръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

17. Документите в офертата трябва да бъдат подредени съобразно посоченото в Раздел Х от настоящата документация.

18. Представените образци в документацията за участие са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

19. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 
Възложителят предоставя разясненията под формата на електронен документ, публикуван в профила на купувача, в 4-дневен срок от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. 
 Х. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата включва следните документи:
„Документи относно личното състояние и критериите за подбор“
1.   Опис на документите, съдържащи се в офертата.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от членовете в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (по образец);
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

4. В случай, че участникът е обединение - договор или друг еквивалентен документ (в оригинал или в заверен препис), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания: 

 - да е определено лице, което да представлява обединението пред възложителя за целите на обществената поръчка;

- да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка;

- да са описани правата и задълженията на участниците в обединението;

- да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на обединението;

- да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- да е определено наименование на обединението.
5. Декларация по чл.102 от ЗОП, когато е приложимо (по образец);

· „Документите относно личното състояние и критериите за подбор“ (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставят в общия плик (опаковка) на офертата.

6. „Техническо предложение“, съдържащо:
6.1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал), в случаите когато офертата не е подписана от управляващия участника съгласно актуалната му регистрация или от представляващия обединението-участник, съгласно документа за създаването му;

6.2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), съгласно изискванията на т.4, от Раздел II на настоящата документация;
6.3. Идейна концепция за обекта, която се състои от обяснителна записка и графични приложения и съдържа минимум следните елементи:

- Идейна концепция се разработва за изясняване постигането на целите и задачите на инвестиционното предложение. Идейната концепция следва да съдържа идейно решение на фасадите, което има за цел да изясни цветовото решение, предложение за оформяне на терасите и характерни архитектурни елементи на сградата, съгласно изискванията на възложителя, а именно: постигане на ритмичност в растера на фасадата; използване на бои и мазилки, които да не позволяват бързото замърсяване на фасадите от природни фактори и  цветово решение, така както е посочено в Техническата спецификация. 
По желание, участниците могат да представят и допълнителни материали, поясняващи предложението (аксонометрични изгледи, перспективни изгледи, фотомонтажи, компютърна анимация, макет и др).

6.4.  Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за ползващите и/или обитаващите сградата. В предложението, относно мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за ползващите и/или обитаващите сградата, всеки участник следва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в техническите спецификации, конкретните особености и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определи адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието, а именно: 
1. физически достъп; 

2. достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия и интернет).

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

6.5. Работна програма за изпълнение на строителството - Участникът следва, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя, да опише предложението си  за изпълнение на СМР-тата, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнението им, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.
6.6. Линеен график за видове СМР. Предложения линеен график е тясно свързан с работната програма за изпълнение на строителството предложена от участника. В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР.

* В техническото предложение участникът доказва възможностите си и гаранциите, които дава за изпълнение на обособената позиция (съгласно техническата спецификация) качествено и в срок. От него Възложителят трябва да добие представа за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по организацията и изпълнението на СМР, така и вземане на необходимите мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на ползващите и/или обитаващите сградата, възможните рискове и тяхното управление, замърсяване на околната среда и др. по преценка на участника. 

Сроковете за изпълнение поръчката се посочват от участника в Техническата оферта и в Линеен график на строителството, част от нея. 

Участник, в чиято оферта е предложен по – кратък/по-дълъг срок за изпълнение или по–малък/по-дълъг гаранционен срок от обявения от Възложителя, или към чието техническо предложение липсва някое от гореизброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

6.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

6.8. Декларация за срок на валидност на офертата;

6.9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

· “Техническото предложение” (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.

*Ако направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не е попълнен който и да е елемент или някоя част не е разработена конкретно за настоящата обществена поръчка или не съдържа някои от задължителните части, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

7. Ценово предложение (по образец) - Ценовото предложение се подготвя от участника по Образец и се представя на хартиен носител. В него освен окрупнени количествено стойностни сметки се включва и предложение за показателите за ценообразуване. Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен ДДС. 

Участниците предлагат обща цена за изпълнението на съответната обособена позиция, която е формирана като сума от следните видове дейности, включени в предмета на обособената позиция: 

1. Цена за изготвяне на технически проект по всички части; 

2. Цена за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР;

3. Цена за изпълнение на СМР.

Участниците следва освен цената като обща сума за изпълнение на видовете дейности по т.1, т.2 и т.3 , да оферират и цена на квадратен метър.
Участникът, определен за Изпълнител, изготвя техническият проект съгласно техническият паспорт, енергийното обследване и техническата спецификация. При изготвяне на ценовата оферта, участникът следва да предвиди в окрупнените количествени стойностни сметки всички допустими за финансиране дейности по ОПРР 2014-2020, в съответствие с техническият паспорт и енергийното обследване.
При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

· Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.

* Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

** Ако представеното от участника Ценово предложение не е поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ или в ценовото предложение не е попълнен който и да е елемент или е надвишен максималният финансов ресурс по видове дейности, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Документите посочени по-горе се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. Наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават документите.

Опаковката включва посочените документи, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържат ценовото предложение.

XI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на раздел VIII от ППЗОП.

2. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в Раздел Х. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА от настоящата документация, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок от 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. След изтичането на пет дневния срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

3. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

4. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията уведомява участниците и обявява в рубриката „Профил на купувача“ на сайта на възложителя http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=113, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на предлагани ценови параметри. При отварянето на подадените оферти, както и на плика с  предлагани ценови параметри може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, като и представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ ХІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОИЗПЪЛНЕНИЕ

А. Определяне на изпълнител. Обявяване на решението на възложителя
1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка/обособената позиция въз основа на оценка на офертите по посочения в Раздел VII критерий, като в срок от 10 (десет) дни след приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

3. Възложителят изпраща на участниците решението по т.1 в 3-дневен срок от издаването му.

Б. Прекратяване на процедурата
1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1.1. не е подадена нито една оферта за участие

1.2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

1.3.първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

1.5. поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

2.1.е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;

2.2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;

2.3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

2.4. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 ЗОП, или 

в) не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата.

3. Възложителят изпраща копие от решението по т.1 и т.2 до участниците в процедурата в 3-дневен срок от издаването му, както и го публикува в профила на купувача си.

4. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за възлагане на обществена поръчка.

Обжалването се извършва при условията и по реда на чл.196 и сл. от ЗОП.

В. Сключване на договор
1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно приложения образец) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но н преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.
5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:
5.1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП;

5.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

5.3. извърши съответната регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5.

7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

7.1. откаже да сключи договор;

7.2. не изпълни някое от изискванията на т. 5;

7.3. не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата.

8. Изменение на договора се допуска по изключение само в случаите по чл.116 от ЗОП.

Г. Договор за Подизпълнение
1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, което не освобождава изпълнителят от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

2. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнително споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП.

3. В договора за подизпълнение следва да е включена клауза, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, който са включени в предмета на договора за подизпълнение, както и информация за координаторите по изпълнението на договора с посочени: телефон за връзка, факс и ел. адрес.

4. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе.

5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор  за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

5.1. за новия подизпълнител не са на лице    основанията за отстраняване в процедура;

5.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, който ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

РАЗДЕЛ ХІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.

2. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

а)
когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

б)
когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

3. Сроковете в документацията са в календарни дни. 

4. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

5. По въпроси, свързани с провеждане на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

6. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата документация, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.

7. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

6.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:
· Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;

· Интернет адрес: http://www.nap.bg/
6.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

· Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17ч.;

· София 1000, ул.“У.Гладстон“№6, Телефон: 02/940 6331;

· Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/.

  6.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:

· София 1051, ул.“Триадица“№2, Телефон: 02/811 9443;
·  Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.
РАЗДЕЛ ХІV. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
. Позоваване на съответното обявление
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]
Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя

	Отговор:

	Име: 
	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор:

	Название или кратко описание на поръчката
:
	[   ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)
:
	[   ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор
Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]

[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт
:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]

[……]

[……]

[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е
?
	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена
: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие
, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.
	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък
:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая  САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социално-осигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: 
	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори
?
	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]


Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]


В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 

[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.
Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация
:
2. Корупция
:
3. Измама
:
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
:
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

6. Детски труд и други форми на трафик на хора

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	Ако „да“, моля посочете
:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване
 („реабилитиране по своя инициатива“)?
	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки
:
	[……]


Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски 

	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:

· 
Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.

· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]


В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 

	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право
?
	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове
, или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

· Моля представете подробности:

· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства
?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не













· [……]

· [……]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение
? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не


Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…] [] Да [] Не


 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]


Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не


А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[…]
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или 
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва
():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление,  или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или

2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения
, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у
 — и стойността):
[…], [……]



 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]



 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]


В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки за строителство:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]

Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти
:
	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Описание

Суми

Дати

Получатели



	2) Той може да използва следните технически лица или органи
, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:
	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки
 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?
	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……],

Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
 изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:
	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…] [] Да [] Не



 [] Да[] Не 



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

	Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат
, моля, посочете за всички от тях: 
	[……]


[…] [] Да [] Не



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно
; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки
Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност
] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”, Обособена позиция № ……. с предмет ………………………….
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част „………………….“ да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя.
*Участниците не могат да се позовават на конфиденционалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  








[печат, когато е приложимо]

ОБРАЗЕЦ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ДО: [наименование и адрес на възложителя]

ОТ: [наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.” по Обособена позиция № ……. с предмет ………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената обособена позиция, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на посочената обособена позиция:
Предлагаме да организираме и изпълним предмета на обособената позиция от обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия: 
1. При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

2. Предлагаме следните срокове за изпълнение предмета на обособената позиция, както следва:
· за проектиране - ………………………………………… /календарни дни/, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изработването на работен проект. 
Указание:  Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 30 /тридесет / до не повече от 50 /петдесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!
- за изпълнение на строително-монтажни работи - ………………………………………….. /календарни дни/, считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка за обекта.

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 60  календарни дни и не по – дълъг от 120 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!
От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.
-  общ среден гаранционен срок  за СМР ……………………………………………………..

	№ по ред
	Вид СМР по отделните части
	% от обема СМР
	Предложен от участника гаранц. срок
	Среден гаранц. срок

	
	
	/%/
	/години/
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Конструкции
	
	 
	 

	2.
	Хидроизолации
	 
	 
	 

	3.
	Топлоизолации
	 
	 
	 

	4.
	Довършителни работи
	 
	 
	 

	5.
	Ел. инсталации
	 
	 
	 

	6.
	 В и К инсталации
	 
	 
	 


Където:
- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %, съобразени с техническата спецификация.
- в колона 5 се умножават колона 4 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части. 
Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжнения и строителни обекти.
Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, който да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок, офертата на участника се предлага за отстраняване.

Неразделна част от това  предложение за изпълнение на поръчката са:
- Идейна концепция за обекта, която се състои от обяснителна записка и графични приложения;

-  Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за ползващите и/или обитаващите сградата;

-  Работна програма за изпълнение на строителството; 
- Линеен график за видове СМР;

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срок на валидност на офертата;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

[дата]



                      
 ПОДПИС 

            ПЕЧАТ

                     [име и фамилия]

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност
] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”, Обособена позиция № ……. с предмет ………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническата спецификация и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обособената позиция от общестеванта поръчка, съгласно Договора и Техническата спецификация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  








[печат, когато е приложимо]

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за срока на валидност на офертата
Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност
] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”, Обособена позиция № ……. с предмет ………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 120 календарни дни считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  








[печат, когато е приложимо]

ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност
] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”, Обособена позиция № ……. с предмет ………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1.
При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на .

2.
Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

а)
Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/  в рубриката „Данъчна политика“;
б)
Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство“ 

в)
Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]


Декларатор: [подпис]:











[печат, когато е приложимо]

ОБРАЗЕЦ 
„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
ДО: [наименование и адрес на възложителя]

ОТ: [наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”, Обособена позиция № ……. с предмет ………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обособена позиция от обществената поръчка.
 1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. За изпълнение на обособената позиция предлагаме следната обща цена:

...........................(...................................) лева  без ДДС, ………………………….. лева с ДДС.
Формирана, както следва: 

1.1.1. за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, ………………………… лева с ДДС, от които ……………лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и ………………лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, или ……… лв. / кв. м. без ДДС.
1.1.2.  за изпълнение на СМР ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, ………………………… лева с ДДС или ……………лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложените окрупнени КСС.

 Забележка: Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.
При офериране на цена над посоченият от възложителя максимален финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

1.2. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

– Средна часова ставка                                                  ……. лв./час
- Допълнителни разходи  върху труд
                         ……. %

– Допълнителни  разходи върху механизация
           ……. %

– Доставно -складови разходи                                     
……. %

– Печалба                                                                        
……. %

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: Окрупнени КСС

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 [дата на подписване]



Декларатор: [подпис]:  








[печат, когато е приложимо]
ОБРАЗЕЦ 









ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

№................/…………………..
Днес...................20…. г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ 000614938, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, представлявана от Мирослав Митков Янчев – кмет на Община Златоград, и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана по-долу и на кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

…………………………, ЕИК …………………………………….,със седалище и адрес на управление ………………………………………………….., представлявано от ……………………………………………….., наричано по-долу и на кратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

във връзка с Решение № …………….. от ………………20…. год. на Кмета на Община Златоград за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………….., открита с Решение ____________ от ____________ г. и на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното: 
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане дейностите, включени в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”, Обособена позиция № ……. с предмет …………………………., съгласно Техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
             (2) Инженерингът обхващат следните дейности: 

1. Изготвяне на работен проект, съгласно Техническата спецификация -  Приложение №1, неразделна част от настоящия договор;

2. Осъществяване на авторски надзор, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на Строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и други приложими нормативни актове).

3. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Проекта, установени в хода на извършване на проверките от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.

4. Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството.

5. Изпълнение на необходимите строителни и монтажни работи за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи дейности;

6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на Екзекутивна документация.
7. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.
9. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с Договора за възлагане на обществената поръчка.
10. Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обособената позиция и гаранционното поддържане на строежа.
 (3) Дейностите по ал. 2 следва да бъдат реализирани в съответствие с действащото законодателство, указанията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Техническата спецификация. 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Работният проект следва да бъде изготвен, съгласно относимите нормативни актове и изискванията на Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор. 

(2) Проектът следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки по приложимите части. В обяснителните записки към проекта следва подробно да бъдат описани необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение.

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни СМР за обновяване за енергийна ефективност за посочената в предмета на обособената позиция сграда в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл.163а от ЗУТ.

(2) СМР трябва да бъдат извършени със строителни материали, съоръжения и оборудване, които да отговарят на изискванията на действащото законодателство и изискванията на техническата спецификация – Приолжение към настоящия договор. 

(3) Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от изрично посочени от двете страни лица, при необходимост и от представител на партньора/сдружението на собствениците, чиято сграда е обект на интервенция по настоящия договор.
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

(2) Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

III. ФИНАНСИРАНЕ НА ДОГОВОРА



Чл. 5. Финансирането на договора е в рамките на проектното предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
IV.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение в размер на ...................................................., без ДДС, представляващи ........................................................ с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение, неразделна част от договора, както следва: 

1. Цена за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, ………………………… лева с ДДС, от които ……………лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и ………………лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, или ……… лв. / кв. м. без ДДС.
2. Цена за изпълнение на СМР ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС, ………………………… лева с ДДС или ……………лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложените окрупнени КСС.

 (2) В ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са посочени цени, които са определящи за извършването на отделни плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за определяне на размера на конкретните неустойки, предвидени в този договор.
(3) Цената по ал. 1 е формирана на база единични цени и прогнозни количества и не подлежи на промяна. В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите, посочени в чл. 1, ал. 2 от настоящия договор. 

 (4) Цената, посочена в ал.1, е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цените не подлежат на промяна, освен в случаите предвидени в Закона за обществени поръчки. 
Чл. 7. (1) Възнаграждението ще се изплаща, както следва:

1. Авансово плащане - в размер до 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността по чл. 6, ал.1, платимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора, предоставяне на фактура в оригинал и обезпечение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства.

Обезпечението в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства се представя в една от следните форми:

·  парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101;

·  Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (по образец на банката издател, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) покриваща пълния размер на аванса с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него;

·  Застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която обезпечава предоставения аванс за изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). Застраховката, следва да покрива  - пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнение на задължението по Договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде със срок не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок.

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три дни след връщане или възстановяване на аванса в пълен размер. 

2. Междинно/междинни плащания на база на действително извършени работи, след подписване на съответните протоколи за извършените работи и след представяне на оригинални фактури.

Общият размер на авансовото и междинни плащания не може да надхвърля 80% от стойността по чл. 6, ал.1.

3. Окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  в размер на останалата част от общата стойност по по чл. 6, ал.1, което се осъществява до 10 работни дни от датата на въвеждане в експлоатация на строежа, както и представяне на оригинална фактура за дължимата стойност. Окончателното плащaне се изчислява като стойност, след като се приспаднат авансовото и междинните плащания. 
(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: клон/ офис: 


BIC код на банката: 



IBAN: 




 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени на данните по ал. 2 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочения срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г.
(5) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG85IABG74913200772101.

V. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ
Чл. 8. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по инженеринга са както следва:

- за проектиране - …………………………………………/календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване изработването на работен проект;
- за изпълнение на строително-монтажни работи - ………………………………………….. календарни дни, считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка за обекта. Изпълнението на СМР приключват с подписването на Акт обр. № 15.
   (3) След предаване на работните проекти и до влизане на Разрешението за строеж сроковете за изпълнение по договора не текът.

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу приемо-предавателен протокол работен проект, който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да съгласува със съответните компетентни органи.
(2) След като съгласувателните органи дадат становища по изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работен проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 
1. При  одобряване /даване на положително становище/ на работния проект от страна на съгласувателните органи, одобрява работния проект или
2. При неодобрение/даване на отрицателно становище/ на работния проект от страна на съгласувателните органи, указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен срок за отстраняване за негова сметка на недостатъците и допуснатите грешки. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва необходимите промени и го предоставя отново за съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) В случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за негова сметка или да иска съразмерно намаление на цената. 

Чл. 10. (1) Приемането на строителните и монтажните работи, както и приемането и въвеждането в експлоатация на сградата се извършва, след подписване на всички необходими образци на документи от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да провери и подпише, респ. да укаже коригиране на предоставените му за преглед Протоколи и придружаващите го документи за качеството на вложените материали в срок до 5 (пет) работни дни от датата на представянето им. 

(3) Преди да предаде окончателно изпълнената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите по предмета на договора.

(4) Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се налага изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да започне процедура по предаване на обекта едва след като са налице всички разрешителни от съответните власти за това. Резултатите от извършените проби, проверки, огледи, както и постигнатите параметри и технически данни се оформят с протоколи, които се подписват от страните по договора, съответните инстанции и строителния надзор.

(6) Обектът се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване реда и условията на действащата нормативната уредба.

(7) За краен срок на строителството се счита датата на подписване на Протокол Обр. 15.

            Чл. 11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за упражнявания авторски надзор за целия период на СМР. Предаването на доклада се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол. 

(2) В срок от 5 (пет) работни дни след получаване на доклада, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да го одобри или да даде указания за промяна му. Указанията за промяна се изпращат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма.

            (3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри и приеме изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклад, в срока по ал. 2 се съставя констативен протокол за качественото и в срок изпълнение на конкретната дейност, подписан от оторизираните представители на страните по договора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Да извърши инженеринга на обекта, като спазва изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности;
3. Да изпълни договорени проектни и строително-монтажни  работи качествено и в договорения срок при спазване на Техническата спецификация за проектиране и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми;

4. Да осигури необходимите експерти за качествено изпълнение на договора;

5. Да организира и съгласува работата на експертите по т. 4;

6.  Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съгласуване на работния проект с административните структури, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на настоящия договор;
7. Да отстранява за своя сметка недостатъците на работния проект, установени в хода на извършване на проверките от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството;
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качеството на работния проект по време на изпълнение на строителството;
9. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за своя сметка, в посочените срокове;

10. Да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с изискванията на законодателството, която да подлежи на точно идентифициране и проверка;

11. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
12. Да охранява обекта до въвеждането му в експлоатация, съгласно Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

13. Да актуализира застраховката си професионална отговорност в срок, не по-кратък от 5 пет дни преди датата на изтичане на предходната, както и да предостави копие от подновената застраховка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
14. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, приложения в Техническото предложение – Приложение към настоящия договор линеен график, документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и нормативи;
15. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултантът, осъществяващ строителния надзор; 

16. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

17. Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или консултантът, осъществяващ строителния надзор;
18. Да участва в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
19. Да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител;
20. Да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му: .........................; вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва: ………………...; дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези работи: ……% (словом: ………………. процента);
21. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата;
22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката;
23. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
23.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

23.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
24. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 23;
25. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал. 2 и ал.11 от  ЗОП;
26. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение;
27. Не е нарушение на забраната по т. 26. доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение;
28. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл.115 § 4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл.3, чл.4, чл.5 и Приложение ІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията.
29. Да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. в информацията, предоставяна на целевата група по Проекта във всякакъв вид  документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
30. Да допуска УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз", МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта;
31. За изпълнение на целта по т. 30, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на служителите или представителите на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз", МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми УО на ОПРР за точното им местонахождение;
32. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.
33. Да съдейства при извършване на пълна документална проверка, а когато е приложимо: и проверка на място, за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, на база сключения договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или други приложими документи;
34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изпълнението на дейностите по настоящия договор, за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда;
35.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор;

2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез упълномощените от него лица в изпълнение на това му правомощие, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

2. Да спре изпълнението на дейностите, във всеки един момент, при констатиране на недостатъци и да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани недостатъците за своя сметка;
3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от договореното.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в чл. 3 от настоящия договор;
2. Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извърши пълна документална проверка, а когато е приложимо- и проверка на място, за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, на база сключения договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или други приложими документи;
3. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

4. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор;

5.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището си относно предоставените му за одобрение документи;

6. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта;
7. При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по Общите условия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”;
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата,органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички  документи за проекта, за период от три години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР 2014-2020 г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия. 
IX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

          Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка и в разумен срок скритите дефекти проявили се в гаранционните срокове, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Техническото му предложение – Приложение, неразделна част от този договор.

           (2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се установяват с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

           (3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал. 2 и му предоставя подходящ срок за поправянето им. В срок до 5 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

          (4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на дефектите в срока по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените работи.

         (5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

X. КОМУНИКАЦИЯ

Чл. 15. За реализирането целите на настоящия договор, страните определят следните лица:

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

…………………………………..
2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

 ………………………………….
XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на  ........... /.............../ лв.
           (2) Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

           (3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява.

(4) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание получен отказ за финансиране,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за добро изпълнение в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока за изпълнение на договора.


(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното му разрешаване.
(6) В случай на представена банкова гаранция или застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(7) Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 17. (1) При забавено изпълнението на задълженията по този договор, за всяка една от дейностите, по отношение на конкретно възложената сграда, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи: 

- неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на забавената дейност   – при забава от 1 до 5 работни дни (включително 5-я ден);
                 - неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на забавената дейност – при забава над 5 работни дни и до 10 работни дни (включително 10-я ден);
                  - неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от от стойността на забавената дейност – при забава над 10 работни дни и до 15 работни дни (включително 15-я ден);
                 - неустойка в размер на 35% (тридесет и пет процента) от от стойността на забавената дейност – при забава над 15 работни дни и до 20 работни дни (включително 20-я ден);
               - неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на забавената дейност – при забава над 20 работни дни.

                  (2) При забавено изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други договорени работи, извън посочените в ал. 1, същият дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от цялата стойност на този договор за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента). При пълно неизпълнение или лошо изпълнение на възложената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% (петдесет процента) върху стойността на договора.

Чл. 18. (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на договора.
(2) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и/или обезщетение за вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във финансирането на Програмата. 

Чл. 20. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
ХІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 21. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.
(2) В случай на непреодолимата сила, съответно спиране по ал. 1, продължи повече от 20 (двадесет) календарни дни,  всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.
(3) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила, следва в 3 (три) - дневен срок след установяването им, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. 
(4) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство или непреодолима сила да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила.
(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.
(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.
Чл. 22. Непреодолимата сила по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на страните, което води до невъзможност на изпълнението при договорените условия.

XIV. ПЕРСОНАЛ

Чл. 23. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява персонала и ръководителите, посочени в офертата му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага смяна член на персонала или ръководител в следните случаи:

1. При смърт на експерта;

2. При невъзможност да изпълнява възложената му работа, поради болест, довела до трайна неработоспособност на експерта;

3. При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Когато експертът бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. При лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор.

(4) В случаите по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено предложение, в което мотивира искането си за смяна на експерта и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по ал.3. С предложението си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като новият експерт трябва да притежава еквивалентна квалификация като тази на заменяния експерт и професионален опит, не по-малък от неговия.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт по реда на ал. 4.

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) В случай, че даден експерт не е сменен незабавно и е минал период от време, преди новият експерт да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този експерт.

ХV. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 24. (1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет, на Европейските общности или държавния бюджет на Република България чрез неоправдан разход на средства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 

(3) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в случаи на установена нередност.

XVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 25. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. С едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация;
5. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно уведомява в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ХVІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Страните по договора не могат да го изменят.

(2) Изменение на договора се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указания на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

или

2. в случаите по чл.116 от Закона за обществените поръчки.

ХVІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Нищожността на клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на договора.

           (2) Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, чрез водене на преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, същите ще бъдат отнесени пред компетентния съд на територията на Република България.

            (3) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Приложения:

1) Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1;

2) Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение № 2;

3) Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение № 3;

Този договор се състави, подписа и подпечата в 4 /четири /еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от  датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
[image: image31.png]



� По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 


� Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.


Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.


В таблиците се добавят толкова редове, колкото са необходими.








�	Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни


�	За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.�За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.


�	Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.


�	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление


�	Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление


�	Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. �Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.�Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.�Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.


�	Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка


�	Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.


�	Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.


�	По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.


�	Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:


�	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).


�	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.


�	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).


�	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.


�	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).


�	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.


�	Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС


�	Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС


�	Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.


�	Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.


�	Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.


�	С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.


�	За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.


�	Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;


�	Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.


�	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп. 


�	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС


�  Оставя се вярното.


� Указание за участниците: настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка в свободен текст, който задължително трябва да съдържа описаното по-долу съдържание и отразените в него задължителни елементи. Предложението подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя изисквания. 


�  Попълва се и се подава от името на участника в обществената поръчка.


Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава настоящия образец


Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец.


�  Оставя се вярното.


� Попълва се и се подава от името на участника в обществената поръчка, и 


Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава настоящия образец


Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец, когато е изпълнител на услуга.


�  Оставя се вярното.


� Попълва се и се подава от името на участника в обществената поръчка. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава настоящия образец. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец, когато е изпълнител на услуга.


�  Оставя се вярното.


� "Минимална цена на труд" според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). В приложение №1 от ЗБДОО за 2015г., е посочено минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване се приема всяка година.





“Този документ е създаден в рамките на проекти: BG16RFOP001-2.001-0120; BG16RFOP001-2.001-0065; BG16RFOP001-2.001-0102; BG16RFOP001-2.001-0064; BG16RFOP001-2.001-0119 и BG16RFOP001-2.001-0150, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”
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