ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Доставка, чрез покупка, на медицинско оборудване за образна диагностика - 1 (един) брой специализирана мамографска уредба (мамограф) за целите на проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020,  съгласно Договор за субсидия № B2.9а.04/24.10.2017 и Партньорско споразумение от 24.10.2017 г.”
 Мамографска машина:
 • Високочестотен рентгенов генератор: - Мощност мин. 4 kW
 • Ексцентрично компресиран C-рамо с моторизирано вертикално движение и ръчно въртене
 • Рентгенови тръби: с молибденов анод: - Фокус мини 0,1 или 0,3 mm
 • Микропроцесорно управление
 • Автоматично управление на експонацията с три микропроцесорно управление на електронен подбор
 • Софтуер за автоматичен контрол на експозицията Калибрирана със следните функции:
 - Напълно автоматична техника
 - Полуавтоматична техника
 - Ръчна техника
 - Автоматичен избор на параметри
 - Записване на събития чрез Data Logger
 - Броят на експозициите с време и данни за последната експозиция
 • Устройство за компресиране:
 - Работа с двигателя
В обхвата на предмета на поръчката се включва и демонтаж на съществуващ апарат (при необходимост).
