	
	Проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies, с акроним eOUTLAND, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6d.06/02.10.2017 г. в рамките на програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на обществена поръчка чрез публично състезание, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой специализиран автомобил за гасене на горски пожари, лек тип (пикап) с висока проходимост с монтирани резервоари за вода” и „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой многоцелева машина с висока проходимост, специално конструирана за експлоатация в труднодостъпни райони ATV“, по обособена позиция № 2: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой многоцелева машина с висока проходимост, специално конструирана за експлоатация в труднодостъпни райони ATV“


	№
	Наименование
	Количество (брой)
	Стандарт, описание

	I.
	Изисквания към високо проходима машина (ATV)
	1 бр.
	

	1. 
	Двигател
	
	Четири-тактов бензинов двигател 30-45 кс. с работен обем от 540-600 см3 с водно охлаждане.

	2. 
	Скорости
	
	Автоматична предавателна кутия с PVT вариатор

	3. 
	Задвижване
	
	4х4

	4. 
	Гуми
	
	Със стоманени джанти с големина на предните гуми не по-малко от 25 x 8-12 и големина на задните гуми не по-малко от 25 x 10-12

	5. 
	Просвет
	
	Мин. 27 см

	6. 
	Полезен товар
	
	Мин. 220 кг.,

	7. 
	Прикачен товар
	
	Мин. 800 кг

	8. 
	Собствено тегло на машината
	
	мин. 330 кг.

	9. 
	Брой на места
	
	1+1

	10. 
	Допълнително оборудване
	
	EPS – ел. усилвател на кормилото, EBS – система за подпомагане на спирането, Дигитално табло, спидометър, оборотомер, тахометър, часовник, брояч моточасове, дневен брояч, индикатор: гориво, температура, предавка, изход 12V

	11. 
	Други
	
	[bookmark: _GoBack]Да подлежи на регистрация в КАТ за движение по републиканската пътна мрежа

	12. 
	Допълнително оборудване
	
	· Ремарке.
· Вериги за сняг с тежест мин. 32 кг, Ширина на веригата 55-57 см.
· Лебедка с възможност за теглене на мин. 1550 кг.



Възложителят изисква към техническото си предложение участниците да приложат:
1. документи (оригинални каталози, проспекти и/или брошури на производителя на български език или в превод на български език) с описание на техническите параметри/характеристики на предлаганата високо проходима машина (ATV).

В техническото предложение участниците следва да представят подробна информация относно техническите характеристики (параметри) на предлаганата машина. За всеки параметър да се посочи номер на страница и място в документа, с който се доказва, на съответното място в документа следва да се маркира текстът или стойността и да се отбележи за кой параметър се отнася.

Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ако техническото предложение от офертата на участник не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие, тъй като е представил оферта, неотговаряща на това предварително обявено условие.

В случай че в техническа спецификация или на друго място в документацията за участие е посочен български стандарт, който въвежда европейски стандарти, европейски технически оценки, общи технически спецификации или международни стандарти, се допълва с думите „или еквивалентно/и” на основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

В случай че в техническа спецификация или на друго място в документацията за участие е посочен конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, или търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, се допълва с думите „или еквивалентно/и” на основание чл. 49, ал. 2 от ЗОП.
Този документ е създаден в рамките на проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies, с акроним eOUTLAND“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Златоград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.
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